*注1.由于部分电脑无法在烧录器切换模式时自动重新刷新USB设备导致升级失败
*注2.部分电脑需要EZP_XPro_V1.0及以上版本才能成功，
     (目前发现部分主板的USB2.0与USB3.0就需要如此)

解决办法如下:

解决办法A（快速解决办法）：
1.断开USB线与编程器的链接，使用我们附送的杜邦线或者跳线帽，连接编程器侧面的 BUSY 与 GND 引脚。
2.连接BUSY与GND引脚后，连接电脑与编程器，编程器就会进入升级模式，此时按上面的固件升级方法升级固件即可。
3.固件升级完毕后，断开编程器与电脑连接，拔出杜邦线或者跳线帽，编程器重新连接电脑即可正常使用。

解决办法B:
1.按正常升级操作对烧录器进行升级操作
2.当提示升级失败或者进入DFU模式失败时，不要拔下烧录器，
  重启电脑(注意是重新启动，请勿关闭后再启动)，此时烧录器工作指示灯会保持闪烁状态。
3.电脑开机后，重新按正常升级操作即可成功。

