[Serial]

红灯表示：工具与单板进行交互失败，请检查串口连接情况

[CPU/Board Power-On]

红灯请检查：
1.  串口连接是否正常   
请检查HiBurn中是否选择了正确的串口。串口应设置为：115200bps，数据位8，停止位1，奇偶位和校验位为0.

2.  单板是否上电
请确认点击烧写后，是否在15秒内给单板重新上电。

3.  CPU 供电是否正常   
要求各个供电电源（3.3V_standby、3.3V_MOS、1.1V_CORE、1.1V_CPU）供电正常；   注意：CPU上电后是否有过热的现象，如果存在该现象则立即关闭电源，测量4路供电对地的阻抗，检查电源问题。

4. 系统24M时钟是否起振 
使用万用表DC测量晶体的两端，电压应该为1.65V左右，两端略有差异；使用示波器观测晶体两端波形应看到完整的、幅度约3.3Vp-p的24M正弦波；

5. 检查串口电路  
芯片串口是CMOS电平（3.3V）、PC端是RS232电平，注意电平转换电路设计；

6. 检查CPU是否焊接良好，不能出现焊反、虚焊等情况；

[BOOTROM]

红灯：请更换单板或者更换主芯片

[Read EMMC/SD]

红灯表示：读 eMMC/SD 状态出错，请检查：
1.eMMC/SD卡座焊接是否有问题、连锡情况，SD卡是否插上；
2.检查eMMC/SD供电是否正常，要求供电3.3V±5%；
3.检查eMMC/SD卡接口串联电阻、上拉电阻是否正常上件，电阻/排阻阻值是否正确；
4.更换一块新eMMC/SD器件（烧录好boot后）；

[DDR Init]

红灯请检查：
1. 单板上芯片型号与工具所选芯片是否一致。可直接查看单板标记型号或通过串口查看当前单板型号；

2. 制作boot时使用的*.reg文件和当前单板是否完全匹配，表格对应关系的详细说明请参考：
linux版本目录/source/boot/sysreg/read_cn.xls；
android 版本目录device/hisilicon/bigfish/sdk/source/boot/sysreg/read_cn.xls；

3. 测量DDR 1V5是否供电，测量DDR 1V5电容对地阻抗，看电源是否短路；

4. DDR的参考电压是否正常，要求0.5VDD±1%；

5. 查看DDR颗粒是否焊接正常，颗粒是否焊接错误；

6. 测量主芯片CORE电源是否供电正常，要求VDD±5%。

7. 若存在VTT匹配，则需测量VTT电压是否正常，要求0.5VDD±5%；

8. 所使用的DDR颗粒不在兼容器件列表中；
[DDR Training]

红灯表示：DDR部分信号存在问题，请根据控制台的打印进一步排查问题：

DDR training V1错误说明：
1.软件write leveling错误,打印: SWL + 0000000X，X表示对应的byte； 
2.软件dqs gating错误,打印: SGA + 0000000X，X表示对应的byte； 
3.硬件dqs gating错误,打印: HGA + 00000000
4.硬件read dataeye错误,打印: HRD + 00000000
5.软件read dataeye错误,打印: SRD + 0000000X,X表示第一个错误的DQ; 
6.软件write dataeye错误,打印: SWD + 0000000X，X表示第一个错误的DQ; 

DDR training V2错误说明：
1.软件write leveling错误打印：DDRTR WL Err: PhyXXXXXXXXByteXXXXXXXX
2.硬件gate错误打印：DDRTR HWG Err: PhyXXXXXXXX
3.软件gate错误打印：DDRTR Gate Err: PhyXXXXXXXXByteXXXXXXXX	
4.软件DDRT错误打印：DDRTR DDRT Err: PhyXXXXXXXX
5.硬件读dataeye错误打印：DDRTR HWRD Err: PhyXXXXXXXX
6.软件mpr错误打印：DDRTR Dataeye Err: PhyXXXXXXXXByteXXXXXXXXDQXXXXXXXX
7.软件dataeye错误打印：DDRTR Dataeye Err: PhyXXXXXXXXByteXXXXXXXXDQXXXXXXXX
8.软件Lowpower command addresss错误打印：DDRTR LPCA Err: PhyXXXXXXXX

DDR training V2 精简错误说明：
DDREXXXXXXXXPXXXXXXXXBXXXXXXXXDXXXXXXXX
1.字母E为Error缩写，表示错误码，后面的8位数字为十六进制：
0x00000001 Write Leveling error
0x00000002 Hardware Gating error
0x00000004 Software Gating error
0x00000008 DDRT test time out
0x00000010 Hardware read dataeye error
0x00000020 MPR error
0x00000040 Dataeye error
0x00000080 LPDDR CA error
2.字母P表示DDR PHY基址，后面的8位数字为十六进制。
3.字母B表示Byte 序号，后面的8位数字为十六进制。
4.字母D表示DQ 序号，后面的8位数字为十六进制。	

系统打印DDR问题，定位方法为：
1.检查单板硬件，包括CORE和DDR电源、DDR和主芯片的焊接、BOM物料；
2.确认串口打印，确认出问题的DDR颗粒；
3.降频排查通断问题，还是信号质量问题；
4.更换DDR和主芯片，排查焊接、PCB板设计或者加工质量问题。
如果在产线需要快速定位，推荐通过打印判断出问题的DDR颗粒，直接更换DDR颗粒。



[Fastboot Start]

红灯请检查：
1、Fastboot版本是否和单板匹配，*.reg文件是否和单板配，包括PCB板层、DDR颗粒数等；

2、检查VDD_CPU、VDD_CORE的电压值是否正常；

3、下载DDR降频版本，检查是否和DDR相关，如果相关则参考DDR的检查方法。

[Image-Flash Match]

红灯表示：当前fastboot镜像与Flash不匹配

[eMMC/SD Flash]

红灯表示：硬件SDIO_CARD_DETECT 管脚连接有问题，请检查：

1、SDIO_CARD_DETECT是否低电平（要求为低电平），下拉电阻是否上拉；

2、SDIO_CARD_DETECT是否由于连锡的缘故和VDD供电短路。

黄灯表示：单板上无Emmc器件

[NAND Flash]

红灯请检查：

板子上焊接的NAND FLASH是否在海思发布包兼容器件列表中。

黄灯表示：单板上无Nand器件

[Network]

红灯请检查：

若控制台打印：“Time out while receiving command execute result!”，则表示网口未连接；

若控制台打印：“Downloading: *T T T T T T”，则表示当前网络未通，需检查网络连接状态。

[Over]