Questo modulo mantiene sotto controllo il tempo di risposta di rete di andata e ritorno dal master all'agente e, se aumenta ripetutamente al di sopra di una certa soglia, contrassegna l'agente come non in linea.

Ciò è utile per rilevare agenti che non rispondono o altri problemi di rete che bloccano il canale di comunicazione. Più nello specifico, il master invia un comando no-op all'agente e controlla il tempo richiesto per ricevere i risultati di tale comando no-op.