　　Kirisun科立迅PT3500S对讲机写频软件是对讲机编程软件，您可以用PT3500S对讲机写频软件对PT-3500S专业机型进行编程。 我们推荐您使用该软件输入所有需要的编程数据并将该数据存储到电脑。完成这些后，用已存储的数据编程对讲机。为了在电脑上修改，您也可以读回这些数据。
　　科立迅PT3500S对讲机写频软件安装后若没在桌面创建快捷方式，就打开C:\Kirisun\KSP3500S_V1.08目录下的ksp3500s.exe来启动程序。
　　适用的对讲机:该编程软件适用于PT-3500S系列专业对讲机。
　　软、硬件所需最低条件:
　　硬件要求：
　　586或更高、至少1个串口，最小分辨率：800 X 600；
　　软件要求：
　　操作系统：中英文Windows 95/98/Me/XP/2000。
　　连接设备
　　1. 确信电脑电源关闭。
　　2. 连接电缆到电脑的通信口（串口）。
　　3. 打开电脑。
　　4. 确信对讲机电源关闭。
　　5. 连接电缆到对讲机麦克风/耳机接口。
　　6. 打开对讲机。