
感謝您使用Jolimark 系列點陣式印表機LQ-380K。
請登錄http://www.jolimark.com.cn瞭解相關產品資訊。

——————————
|  CD的內容        |
——————————
|
|—————光碟中有以下檔夾：
      |
      |    檔夾名稱                        安裝的作業系統環境
      |——WIN98(WINME)  ——————————Windows 98&Windows ME
      |——WIN2000(XP-Vista) ————————Windows 2000/XP/2003/Vista/7


————————————————————————
| 在Windows 2000/XP/2003/Vista中安裝驅程：     |
————————————————————————

     1、連接列印電纜並打開印表機電源；

     2、雙擊光碟中【Setup.exe】，彈出安裝介面;

     3、選擇【Jolimark LQ-380K】驅動程式——>單擊【開始安裝】。

     4、如果你已經安裝相同的印表機驅動程式，將提示驅動程式更新，請單擊【確定】。

     5、安裝程式彈出提示搜索印表機聯機資訊對話方塊，如果你使用USB或並口列印而系統沒有提示找到新硬體，
        請按照提示，首先關閉印表機，接好USB或者並口列印電纜，然後打開印表機電源，請單擊【確定】。

     6、接下來安裝程式搜索聯機資訊。
        當搜索完成後如果沒有搜索到你的印表機埠，你可以按照上一步中所述的操作重新打開印表機並單擊【重新搜索】。
        如果安裝程式搜索到你的印表機埠，將顯示搜索到的埠資訊，如果您沒有操作，將在10秒後自動安裝印表機。
        如果你不需要聯機安裝印表機（例如使用串口進行列印），在搜索過程中你可以單擊【取消搜索】，
            若你想在以後使用USB、並口、串口、網路介面或其他列印埠，請手動更改驅動程式中的印表機埠。

     7、如果系統彈出“硬體安裝”的數位簽名提示資訊，請選擇【仍然繼續】，
        如果你選擇【停止安裝】，驅動程式將安裝失敗。

     8、如果安裝程式提示聯機安裝失敗。
        你可以選擇【是】並按照以上幾步進行聯機安裝。
        如果你的印表機沒有聯機，你可以選擇【否】以進行脫機安裝，驅動程式的列印埠將設置為並口LPT1:，
            若你想在以後使用USB、並口、串口、網路介面或其他列印埠，請手動更改驅動程式中的印表機埠。
        如果你想以後再安裝印表機驅動，請單擊【取消】，安裝將被終止。
     
     9、安裝完成後，安裝程式將提示驅動程式安裝成功，請單擊【確定】以完成安裝過程。
     

—————————————————————————
| 在Windows 98&Windows ME作業系統中安裝驅程：    |
—————————————————————————

     1、在用USB介面列印前，先安裝USB介面驅程，然後按下面操作安裝LQ-380K印表機驅程；

     2、單擊【開始】——>【設置】——>【印表機】；

     3、【添加印表機】——>【下一步】——>【下一步】；

     4、【從軟碟安裝】——>【流覽】——>打開光碟中【..\WIN98(WINME)\LQ380K.inf】文件；

     5、【確定】——>【確定】——>【下一步】......

     6、【下一步】,選擇列印埠——>【下一步】,選設為默認印表機
        ——>【下一步】，選擇【是- 建議列印】——>【完成】。
     
     （請忽略有關【數字簽名】提示——>【繼續】......）  


—————————
| USB驅程的安裝  |
—————————

     1、在Windows 2000/Windows XP作業系統中
        連接【USB 電纜】＋開啟【印表機】，作業系統將自動安裝USB埠驅動程式。

     
     2、在Windows 98作業系統下
        連接【USB 電纜】＋開啟【印表機】——>系統彈出【添加新硬體【嚮導視窗，按提示操作。
        點擊【下一步】，選擇【流覽】
        選中LQ-380K驅程下【..\WIN98(WINME)\USBdriver\JMUSBPrint.inf】——>點擊【確定】
        【下一步】——>單擊【確定】，安裝完畢。


———————————————————
|     在Windows2000系統上設置紙張    |
———————————————————
     1、設置打印紙張尺寸：
        ————————————————————————————————————
        | (1)、【印表機】檔夾視窗功能表欄——>【檔夾】——>【伺服器屬性】    |
        |      ——>【格式】選項卡——>勾選【創建新格式】                      |
        |      ——>在【格式描述：】自定義紙張名稱                             |
        |      ——>設定【度量單位：】，包括單位(推薦【公制】)、紙張大小、     |
        |      印表機區域邊距                                                  |
        |      ——>【保存格式】——>【確定】；                                |
        ————————————————————————————————————

     2、選定打印紙張尺寸：
       ———————————————————————————————
       |(1)、【印表機】文件夾——>【Jolimark LQ-380K】驅程，     |
       |        右擊【屬性】                                        |
       |     ——>【常規】選項卡                                    |
       |     ——>【列印首選項...】——>【佈局】選項卡——>【高級】 |
       |     ——>【紙張/輸出】目錄，選擇相應紙張尺寸；             |
       |                                                            |
       | (2)、【印表機】文件夾——>【Jolimark LQ-380K】驅程，    |
       |        右擊【屬性】                                        |
       |     ——>【設備設置】選項卡                                |
       |     ——>【按送紙器格式指派】目錄，選擇相應紙張尺寸；      |
       ———————————————————————————————


————————————————————————
|     使用驅動程式進行列印的注意事項           |
————————————————————————
     1、自動卸載印表機驅程：
        (1)、選擇【開始】——>【設置】——>【控制面板】打開【添加或刪除程式】。

        (2)、請選中【Remove Jolimark Printer Drivers】並點擊【更改/刪除】按鈕。

        (3)、在Printer UnInstaller介面中選擇你要卸載的印表機驅程，點擊【刪除】按鈕完成卸載。

     2、如何手動刪除電腦中已經安裝的印表機驅程：
     
        (1)、在Windows 98或Windows 2000的作業系統下
            單擊【開始】——>【設置】——>【控制面板】——>【印表機（或印表機和傳真機）】，
            ——>在【印表機】檔夾窗口中，選中LQ-380K印表機驅程——>右擊【刪除】；
        
        (2)、在Windows 2000或Windows XP系統下
            在【印表機】檔夾視窗功能表欄——>【檔】選項——>選中【伺服器屬性】，
            ——>在【印表伺服器屬性】視窗——>選中【驅動程式】選項卡
            ——>選中LQ-380K印表機驅程，
            ——>右擊【刪除】；
            （請執行上述第(1)步、第(2)步所有【刪除】操作。）
   
     3、有關連接USB介面列印提示：

        (1)、請使用電腦主機上【相同的USB介面】連接USB介面列印，避免系統產生不同埠的驅動程式副本。
     
       	(2)、請在【接好USB電纜並開啟印表機】的狀態下安裝USB驅動程式。
        避免系統自動產生LQ-380K驅程的副本。

       	(3)、在安裝驅程過程中，推薦單獨連接印表機的【並口】或【USB口】進行安裝。



