LS6.1.3 主要修改内容：

新增的功能：
1 增加 HCE301 物理键盘快捷键支持（海外需求，但海外不再使用 HCE301）
2 增加完整的 RTCM1021-1027 坐标系参数支持（i80要求固件版本 1.3.1 及以上）
3 道路导出时，中桩和边桩分开；不再要求打开道路，直接导出所有数据
4 道路放样时，中桩边桩命名规则调整：边桩按偏移的左右，命名为：<里程>-<左/右><序号>
5 增加“高斯投影”
6 输入的 WGS84BLH 坐标可以参与计算（参数计算、点校正等严格要求坐标类型的计算除外）
7 点管理中任何点均可按任意坐标格式（WGS84XYZ，WGS84BLH，本地BLH，本地XYH）导出
8 修改点名累加方法，同 LS5
9 线放样和道路放样增加声音提醒
10 线放样修改加减桩逻辑，加减桩直接从当前桩计算
11 DXF导出，关闭捕捉和栅格
12 增加 LT500U 的支持
13 电力测量，增加 8 条塔基断面的支持
14 新增支持投影和大地坐标显示顺序自定义：主要是点管理点细节和设备信息
15 修改点放样任务的增加方法，修改后类似 LS5
16 i80 三期固件支持：修改3G拨号参数长度最大为255。固件版本 1.3.1 及以上支持。
17 连接 i80 时，手动启动基准站增加“智能差分”
18 连接 i80 时，电台信道列表的分组（频段）由“高、中、低”改为“频段1、频段2、频段3”
19 增加法语翻译，在法语系统上自动显示法语
20 解决PC版道路软件导入CASS数据BUG