使用说明

LOWTRAN 7大致可分为三大块：
（1）大气模式输入。包括大气温度、气压、密度的垂直廓线、水汽、臭氧、甲烷、一氧化碳和一氧化二氮的混合比垂直廓线及其它13种微量气体的垂直廓线，城乡大气气溶胶、雾、沙尘、火山灰、云、雨的廓线和辐射参量，如消光系数、吸收系数、非对称因子的光谱分布及地外太阳光谱。
（2）探测几何路径、大气折射及吸收气体含量。
（3）光谱透过率计算及大气太阳背景辐射计算（包括或不包括多次散射）。
 LOWTRAN7共有五个主输入卡。
大气模型用变量“MODEL”表示。“MODEL” 在六种不同地理位置的大气模式中选择一种,或标明将输入用户自己定义的气象数据。
边界层气溶胶类型用变量“IHAZE”表示。IHAZE选择边界层气溶胶(0-2公里高度间)模式中的消光和气象视距类型，气溶胶消光系数对相对湿度的依赖关系根据“MODEL”确定的模式大气水汽含量决定。
对流层/平流层廓线
用变量“ISEASN”表示。“ISEASN”选择对流层(2-10公里)和平流层(10-30公里)气溶胶廓线的季节特点，在用2－10公里廓线时，仅用对流层气溶胶消光系数廓线。
地面海拔高度
用变量“GNDALT” 表示，给出地面的海拔高度（km）,用于修改6 km以下的气溶胶廓线。
初始高度以变量“H1”表示，单位采用（km）。
当IEMSCT=1或=2时，H1必须定义观测者或感测器的位置，此时H1和H2
不能像在透过率计算方式时那样互换。