渐开线圆柱齿轮传动设计报告

  一、设计参数
传递功率:             1
传递转矩:             9.549
齿轮1转速n1:          1000
齿轮2转速n2:          500
传动比i：             2

  二、齿轮副参数
法面模数mn:           2
端面模数Mt:           2
法向压力角αn:        20
螺旋角β:             0
基圆柱螺旋角βb:      0

齿轮1齿数Z1 :         17
当量齿数Zv1:          19
齿轮1变位系数X1:      0
齿轮1齿宽B1:          11.404
齿轮1齿宽系数Φd1 :   0.3

齿轮2齿数Z2 :         34
当量齿数Zv2:          76
齿轮2变位系数X2:      0
齿轮2齿宽B2:          11.404
齿轮2齿宽系数Φd2 :   0.3

总变位系数X:          0
齿顶高系数ha*:        1
齿顶间隙系数c*:       0.25
齿数比u:              2

端面重合度εα:       1.681
纵向重合度εβ:       0
总重合度ε:           1.956

齿轮1分度圆直径d1:    34
齿轮1齿顶圆直径da1:   37.578
齿轮1齿根圆直径df1:   29.528
齿轮1齿顶高ha1:       2
齿轮1齿根高hf1:       2.5
齿轮1全齿高h1:        4.5

齿轮2分度圆直径d2:    68
齿轮2齿顶圆直径da2:   69.789
齿轮2齿根圆直径df2:   65.764
齿轮2齿顶高ha2:       2
齿轮2齿根高hf2:       2.5
齿轮2全齿高h2:        4.5

齿轮1分度圆弦齿厚sh1: 3.138
齿轮1分度圆弦齿高hh1: 2.065
齿轮1公法线跨齿数K1:  2.389
齿轮1公法线长度Wk1:   11.629

齿轮2分度圆弦齿厚sh2: 3.141
齿轮2分度圆弦齿高hh2: 2.016
齿轮2公法线跨齿数K2:  4.278
齿轮2公法线长度Wk2:   23.257

  三、齿轮精度
第Ⅰ组精度JD1:        5
第Ⅱ组精度JD2:        5
第Ⅲ组精度JD3:        5

生成日期：2019/7/24

