### 渐开线圆柱齿轮传动设计报告 一、设计参数 传递功率: 1 传递转矩: 9.549 齿轮1转速n1: 1000 齿轮2转速n2: 500 传动比i： 2 二、齿轮副参数 法面模数mn: 2 端面模数Mt: 2 法向压力角αn: 20 螺旋角β: 0 基圆柱螺旋角βb: 0 啮合角αt': 0.349 齿轮1齿数Z1 : 17 当量齿数Zv1: 17 齿轮1变位系数X1: 0 齿轮1齿宽B1: 30 齿轮1齿宽系数Φd1 : 0.882 齿轮2齿数Z2 : 34 当量齿数Zv2: 34 齿轮2变位系数X2: 0 齿轮2齿宽B2: 30 齿轮2齿宽系数Φd2 : 0.441 总变位系数X: 0 齿顶高系数ha*: 1 齿顶间隙系数c*: 0.25 齿数比u: 2 实际中心距A : 51 标准中心距A0: 51 端面重合度εα: 1.598 纵向重合度εβ: 0 总重合度ε: 0.97 齿轮1分度圆直径d1: 34 齿轮1齿顶圆直径da1: 38 齿轮1齿根圆直径df1: 29 齿轮1齿顶高ha1: 2 齿轮1齿根高hf1: 2.5 齿轮1全齿高h1: 4.5 齿轮1齿顶压力角αat1: 0.572 齿轮2分度圆直径d2: 68 齿轮2齿顶圆直径da2: 72 齿轮2齿根圆直径df2: 63 齿轮2齿顶高ha2: 2 齿轮2齿根高hf2: 2.5 齿轮2全齿高h2: 4.5 齿轮2齿顶压力角αat2: 0.479 齿轮1分度圆弦齿厚sh1: 0.003 齿轮1分度圆弦齿高hh1: 1.495 齿轮1固定弦齿厚sch1: 0.003 齿轮1固定弦齿高hch1: 1.495 齿轮1公法线跨齿数K1: 2 齿轮1公法线长度Wk1: 9.333 齿轮2分度圆弦齿厚sh2: 0.003 齿轮2分度圆弦齿高hh2: 1.495 齿轮2固定弦齿厚sch2: 0.003 齿轮2固定弦齿高hch2: 1.495 齿轮2公法线跨齿数K2: 4 齿轮2公法线长度Wk2: 21.617 三、齿轮精度 第Ⅰ组精度JD1: 7 第Ⅱ组精度JD2: 7 第Ⅲ组精度JD3: 7 齿厚上偏差: F 齿厚下偏差: L 生成日期：2012-6-8