升级工具说明:   
   1:先将文件为CH341PAR的文件包解压后安将DRIVER,以前安装过串口升级工具的,也需重新安装此版本驱动。
   2：安装完驱动后，将ISP_TOOL解压后，直接点ISP_TOOL.exe应用工具，在AUTO选项中，将ReConnect中的选项勾取消。
   3：然后在READ选项中加载需要烧录的文件，在AUTO选项中进行烧录工作了。

PCB板版本为A版本的USB功能不能进行U盘升级，只可用串口升级。
PCB板版本为B版本的USB功能可进行U盘升级，同时也可用串口升级，如使件U盘升级，则只需将升级文件放入U盘中，再将U盘插入USB口，断电后，用手
按注电视机侧面的“输入信号源”的按键，然后开电，即电视会有升级的LOGO提示在升级软件，待软件升级完后，作一次OSD软件复位即完成软件升级工作。