功能:主要对二维平面结构进行静力学有限元求解

操作:【矩阵运算】窗口右键【结构仿真】

对应:本功能有对应的函数{SimulationFEM2D<矩阵运算\SimulationFEM2D>}

流程:

1、在打开的结构仿真窗口,在【前期设置】选项卡里点击【导入节点单元】会弹出选择两个文件的对话框，第1个对话框选择存储节点信息的文件，第2个对话框选择存储单元信息的文件。节点信息文件为每一行存储一个节点信息的索引号(从1开始起的索引)、x坐标、y坐标。每个数据间以逗号分隔。单元信息文件每一行存储一个四边形单元的信息,分别存储单元索引,第1个节点索引、第2个节点索引、第3个节点索引、第4个节点索引、弹性模量,泊松比。

PS:每个单元存储的节点索引为逆时针存储

2、然后点击【导入边界加载】选择存储边界条件(力或者位移加载)的文件。加载信息的文件里,每一行存储一条加载信息,分别存储加载类型,为0时表示力加载,为1时表示位移加载;加载指向的节点索引;加载的方向,为0时表示x方向,为1时表示y方向;加载量的大小。

3、然后再【计算类型】里设置模型是平面应变还是平面应力,接着在可选设置里对【材料厚度】进行设置。

4、最后点击【计算】，如果计算成功则可在进行后期显示

5、在【后期显示】选项卡里可以在【绘图类型】下对模型数据进行显示

6、导出数据。在【后期显示】选项卡的【导出类型】下有3种模式的数据导出，前两种【节点参数、单元参数】导出的数据均为文本文档格式,而【整个计算数据】导出的数据非文本文档格式


特色:

1、本程序在进行求解时对刚度矩阵进行了特殊的处理,免去了乘大数法的麻烦

2、支持每个单元弹性模量、泊松比多样化
