功能:主要利用Ping检测网络是否能和目标通信

格式:
[passIP , passInfo , noPassIP] = Ping(IP , timeout , threadCount)
[passIP , passInfo , noPassIP] = Ping(IP , timeout)
[passIP , passInfo , noPassIP] = Ping(IP)

IP         :由字符串向量存储的一个或多个待测试IP地址
timeout    :运行最大的超时时间(ms)
threadCount:执行的线程数,默认为32

passIP  :字符串向量存储测试通过的IP地址,没有的话返回空
passInfo:字符串向量存储测试通过的信息,主要是主机地址以及来回时间(ms),没有的话返回空
noPassIP:字符串向量存储未测试通过的IP地址,没有的话返回空


例子:

ips = "www.baidu.com,www.sogou.com";
ip =SymVectorSplit(ips,",");
[passIP , passInfo , noPassIP] = Ping(IP)//回车得到类似如下结果,即www.baidu.com主机180.97.33.108，耗时35ms
passip = 
"www.baidu.com"
"www.sogou.com"
passinfo = 
"180.97.33.108,35"
"183.36.114.45,40"
nopassip = 
""
