2.纸张与打印介质

2.1.纸张规格

自动进纸盒 | 介质类型 | 普通纸（70～105g/m²）、薄纸（60～70g/m²）
介质尺寸 | A4、Letter、A5、Legal、Statement、JIS B5、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、A6、B6、16K、Big 16K、32K、Big 32K、自定义
介质克重 | 60～105 g/m²
纸盒最大容量 | 250页（80 g/m²）
多功能进纸盒 | 介质类型 | 普通纸（70～105g/m²）、薄纸（60～70g/m²）、厚纸（105～200g/m²）、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封
介质尺寸 | A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、Statement、Executive、JIS B5、ISO B5、A5、A6、B6、Monarch Env、DL Env、C5 Env、NO.10 Env、C6 Env、Japanese Postcard、ZL、16K、Big 16K、32K、Big 32K、Yougata4、Postcard、Younaga3、Nagagata3、Yougata2、自定义
介质克重 | 60～200 g/m²
纸盒最大容量 | 60页

| 注： | • 本款打印机建议使用80 g/m²标准纸。 • 不建议大量使用特殊纸，可能影响打印机寿命。 • 不符合本用户指南中所列准则的打印介质可能导致打印质量差、卡纸次数增多、打印机过度磨损。 • 重量、成分、纹理及湿度等属性是影响打印机性能和输出质量的重要因素。

在选择打印介质时，请注意以下事项：

1. 所需打印效果：选择的打印介质应符合打印任务的需要。

2. 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印效果的清晰程度产生影响。

3. 某些打印介质可能符合本部分的所有使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于不正确的操作、不适宜的温度和湿度，或者奔图无法控制的其他因素造成的。在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中指定的规格。

2.2.特殊纸张

本产品支持特殊纸张进行打印，特殊纸张包括：标签纸、信封、透明胶片、厚纸、卡片纸、薄纸。

| 注： | • 当使用特殊纸张或打印介质时，请确保在打印设置上选择匹配的打印类型和尺寸，以便获得最佳打印效果。

请遵守以下标准：

打印介质种类 | 正确做法 | 错误做法
标签纸 | 仅使用未暴露衬纸的标签。 标签使用时应放平。 仅使用整张的标签。 不保证市面上所有的标签纸都能够满足要求。 | 使用褶皱、起泡或破损的标签纸。
信封 | 信封应平整置入。 | 使用有褶皱、缺口、粘连或损坏的信封。 使用带有别针、按扣、窗口或涂层衬里的信封。 使用自粘不干胶或其他合成材料的信封。
透明胶片 | 仅使用经核准适用于激光打印机的透明胶片。 | 使用不适用于激光打印机的透明胶片。
厚纸、卡片纸 | 仅使用经核准适用于激光打印机并满足本产品重量规格的重质纸。 | 使用重量超过本产品推荐介质规格的纸张，除非是经核准适用于本产品的纸张。

2.3.非打印区域与非扫描区域

阴影部分表示非打印区域与非扫描区域。

用途 | 纸张尺寸 | 上下边距（A） | 左右边距（B）
打印 | A4 | 4.2mm(0.165inch) | 4.2mm(0.165inch)
Letter | 4.2mm(0.165inch) | 4.2mm(0.165inch)
扫描 | A4 | 2mm(0.079inch) | 2mm(0.079inch)
Letter | 2mm(0.079inch) | 2mm(0.079inch)

2.4.装入纸张

| 注： | • 打印机外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

2.4.1.装入自动进纸盒

1. 从打印机中完全抽出自动进纸盒。

2. 滑动自动进纸盒延长托盘卡扣、长度导纸板及宽度导纸板到所需的纸张尺寸卡槽，匹配纸张的长度和宽度。

| 注： | • 请不要过度挤压“长度导纸板”和“宽度导纸板”，否则容易导致纸张变形。

3. 请在装入纸张之前展开堆叠的纸张，避免卡纸或进纸错误，再把纸张打印面朝下装入纸盒内，自动进纸盒最多可装入250张80g/m²纸。

4. 抬起出纸托盘，避免打印完的纸张滑落，或在打印完成后立即将打印的文档取走。

| 注： | • 建议抬起出纸托盘避免打印完纸张滑落。如果您选择不抬起出纸托盘，我们建议立即取走从打印机中输出的已打印纸张。 • 如果一次性放入自动进纸盒的纸张超过250页（80g/m²）会造成卡纸或不进纸。 • 如果仅打印单面时，请把要打印的面（空白面）朝下。

2.4.2. 装入多功能进纸盒

1. 抬起出纸托盘，避免打印完的纸张滑落，或在打印完成后立即将打印的文档取走。

2. 打开多功能进纸盒。

3. 滑动多功能进纸盒的导纸板以匹配纸张的两侧。不要用力过度，否则会导致卡纸或纸张歪斜。

4. 请在装入纸张之前展开堆栈的纸张，避免卡纸或进纸错误，再把纸张打印面朝上装入纸盒内，多功能进纸盒最多可装入60张80g/m²纸。

5. 双手将打印介质平整的放入多功能进纸盒中。

| 注： | • 当您将纸张放入多功能进纸盒时，打印机将自动进入多功能进纸模式。 • 将打印介质打印面向上放入多功能进纸盒，装入时，纸张的顶部先进入多功能进纸盒。 • 打印后，请立即取走从打印机中输出的已打印纸张。堆叠的纸张或信封会引起卡纸或曲纸。

2.5. 纸张与原稿使用步骤

原稿要求：

来源 | 类型 | 尺寸
文档进纸器（ADF） | 普通纸 | A4、A5、B5、A6、Letter、Folio、Legal
平板 | 普通纸、薄纸、厚纸、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封 | A4、A5、B5、Letter、全稿台、自定义

2.5.1.使用平板扫描

| 注： | • 打印机外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

使用步骤：

1. 抬起扫描仪盖。

2. 将稿件正面向下放置。

3. 将稿件与合适的纸张尺寸对齐。

| 注： | • 若稿件和任何尺寸标记都不吻合，请将稿件的左上角对准箭头位置。 • 确保ADF中没有任何稿件。如果在ADF中检测到稿件，它的优先级将高于玻璃稿台上的稿件。

4. 轻轻地放下扫描仪盖。

| 注： | • 请在纸张或文档上的胶水、墨水或修正液完全干了之后再将其放置在玻璃稿台上。 • 纹理粗糙、有凹凸、油渍、十分光滑的纸张或原稿打印效果不佳。 • 请确保纸上无灰尘、绒毛等。 • 将纸张置于平坦的表面，存放在阴凉、干燥的环境。 • 使用平板进行扫描过程中，请勿打开扫描仪盖，以免影响画质。

2.5.2. 使用文档进纸器（ADF）扫描

文档进纸器支持单面扫描和自动双面扫描，如何扫描请参阅 第9章）。

1. 将原稿以正面向上、顶部先进入的方式放入文档进纸器中 。

2. 调整导板，直至其紧贴纸叠。

| 注： | • 文档进纸器最多可容纳50张纸并逐张进纸。