12. 产品规格

12.1. P2200/P2500/S2000系列规格

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，规格数值略有差异。数值基于初始数据，有关更多最新规格信息，请访问：www.pantum.com

12.1.1. 规格总述

处理器 | 600MHz
内存 | 64MB/128MB/256MB
电源 | 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 3.0A 100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 6.0A （注意：本产品适用的电源及电压，请参照打印机背面的铭牌标示。请严格按照产品规格电源类型使用。）
通信接口 | Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n
操作环境 | 最佳打印质量 | 10-32 ℃
操作湿度范围 | 20 to 80% RH
产品尺寸（W*D*H) | 约 337mm*220mm*178mm
重量（不含激光碳粉盒） | 约4.0kg(不含随机激光碳粉盒)
控制面板 | LED

12.1.2. 打印规格

打印速度 | A4 | 20/22ppm
Letter | 21/23ppm
A5 | 33ppm
首页打印时间 | <7.8s
打印语言 | GDI
最大打印幅面 | Legal (216mm*355.6mm)
耐久性 | 月打印负荷 | 15000页
纸张输入能力 | 标准纸盒 | 150张（80g/m²）
纸张输出能力 | 面朝下 | 100张（80g/m²）
打印介质 | 介质类型 | 普通纸，薄纸、厚纸，透明胶片,卡片纸，标签纸，信封
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
介质克重 | 60~163g/m²

12.2. P2600 系列规格

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，规格数值略有差异。数值基于初始数据，有关更多最新规格信息，请访问：www.pantum.com

12.2.1. 规格总述

处理器 | 600MHz
内存 | 128MB/256MB
电源 | 220V Model: AC 220-240V, 50/60Hz, 3.0A 100V Model: AC 100-127V, 50/60Hz, 6.0A （注意：本产品适用的电源及电压，请参照打印机背面的铭牌标示。请严格按照产品规格电源类型使用。）
通信接口 | Hi-Speed USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n 100Base-Tx Ethernet;
操作环境 | 最佳打印质量 | 10-32 ℃
操作湿度范围 | 20%-80% RH
产品尺寸（W*D*H) | 380*261*236mm
重量（不含激光碳粉盒） | 约5.3kg (不含随机激光碳粉盒)
控制面板 | LED

12.2.2. 打印规格

打印速度 | A4 | 24ppm
Letter | 25ppm
首页打印时间 | < 8.5s
打印语言 | GDI
最大打印幅面 | Legal (216mm*355.6mm)
耐久性 | 月打印负荷 | 20000页
纸张输入能力 | 标准纸盒 | 150张（80g/m²）
多功能纸盒 | 1 张（60~163g/m²）
纸张输出能力 | 面朝下 | 100张（80g/m²）
打印介质 | 介质类型 | 普通纸，薄纸、厚纸，透明胶片,卡片纸，标签纸，信封
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2
介质克重 | 60~163g/m²