更新日志

　　Polar Instruments是一款强大的PCB特征阻抗计算神器，IC集成度的提高和应用，其信号传输频率和速度越来越高，因而在印制板导线中，信号传输（发射）高到某一定值后，便会受到印制板导线本身的影响，从而导致传 输信号的严重失真或完全丧失。这表明，PCB导线所“流通”的“东西”并不是电流，而是方波讯号或脉冲在能量上的传输.上述此种“讯号”传输时所受到的阻力，另称为“特性阻 抗”。所以，PCB导线上单解决“通”、“断”和“短路”的问题还不够，还要控制导线的特性阻抗问题。就是说，高速传输、高频讯号传输的传输线，在质量上要比传输导线严格得多。不再是“开路/短路”测试过关，或者缺口、毛刺未超过线宽的20%，就能接受。必须要求测定特性阻抗值，这个阻抗也要控制在公差以内，否则，只有报废、返工。