使用方法

　　在连接好硬件并给硬件上电,软件启动好以后,如果提示"硬件没有连接,请重新复位硬件"则一般情况是硬件的端口没有选择正确或者编程器型号没有选择正确,我们为用户提供两种选择硬件端口与编程器型号的方法

　　方法一：直接执行"设置"菜单下的"自动查找硬件",软件会自动扫描硬件连接在哪一个端口，并检测编程器的型号,扫描完成后软件会自动切换到正确的连接端口与编程器型号,并提示找到编程器,如果软件在扫描完成后扔提示找不到编程器则有可能:编程器硬件连接不良或电源没有打开.

　　方法二：直接通过软件右上方的"选择通信端口"下拉列表选择当前硬件连接的串口(注意:当前列表中只显示当前电脑中存在的串口,如果你的电脑串口只有COM1,则此列表中也只会有COM1可供选择),直接通过“设置”菜单下的“选择编程器型号”来选择正确的编程器.