软件特色

　　1、支持多个输出总线(最多8个立体声对，每个仪器单独的输出总线)

　　2、ADSR振幅包络控制

　　3、多个仪器回放

　　4、简单灵活的MIDI学习系统

　　5、Portamento, Mono, Poly或Legato关键功能

　　6、音效特效:Flanger，合唱团，失真，混响，延迟，倍频器，动态，EQ

　　7、每个语音过滤器与ASDR控制

　　8、LFO与形状控制包括锯，正弦，三角形，正方形，和随机

　　9、“可调”LFO参数包括滤波器截止、振幅、平移、细节距和粗节距

　　10、多重mic透 视混合