架设好服务器后，双击桌面的 “scatserver”的快捷方式，就可以启动服务器。服务器启动后，在屏幕的右下角会出现 服务器的图标。接着启动浏览器（IE7以上版本浏览器或Firefox浏览器），在浏览器的地址栏中输入你需要连接的服务器的IP地址，具体格式：服务器的IP地址:端口，雪人软件默认的端口是9001，则输入格式例如：http://192.168.1.88:9001。如果自己的机器是作为服务器使用，自己利用本机登录服务器则需要输入统一的固定访问地址: http://127.0.0.1:9001。(127.0.0.1是TCP/IP协议中约定的本机访问地址。注意：冒号应该输入半角的冒号，不要输入全角的冒号。)

如果你的端口9001有其他用途，则可以修改软件的默认端口数值，修改方法：在 “Scatserver” 文件夹下面有一个“config.xml”文件（首次运行软件后，会自动生成这个文件），用写字板或者记事本打开此文件，将9001端口修改成其他数值并重新启动服务器就可以了，如下图。　　在浏览器的地址栏输入你的服务器IP地址和端口，就可以登录服务器了。例如输入http://192.168.1.88:9001 ，此时出现的了“雪人CAT网络协同平台”和屏幕右上角的“用户登录”等少量内容，其他更多的内容则显示空白（如下图），原因是你还没有以授权的“用户身份”登陆。雪人默认的“系统管理员”身份的用户名是：admin,密码：scat，请点击屏幕右上角的“用户登录”，在弹出的“用户登录”窗口中的用户名中输入：admin,密码：scat，然后点击登录按钮。(为了安全起见，初次启动软件后应该立刻更换系统管理员密码。)