MPTool V1.3.5.2       by Simon    at 2011-04-22	
(由于V1.3.4.9、V1.3.5.1没有发布测试，所以该版本修改功能基于V1.3.4.8)
======================================================================================

 1.  针对性集成客户4T2D,4D1D特殊版本进行集成收敛。
 2.  修改4T2D片子高格保留坏块时，错用低格1量产导致量产速度慢的Bug。
 3.  增加主控支持FLash的限制，8K（除3D2E,4D2E外），仅在T18支持;小BLOCK仅在UD6810做支持。
 4.  加密盘+普通盘，普通盘拷贝文件有偶发性BUG,考虑客户使用第二分区拷贝文件需求很少，暂时关闭此项功能。
 5.  解决加密盘PASSWORD,与360杀毒软件冲突问题；
 6.  调整量产工具设置界面，并增加算法优化功能；
 7.  优化固件（针对5D1E片子有些量产成功后上盘零字节问题）；
 8.  解决软件对T18-E误判量产误如T18-D流程；
 9.  增加干扰检测扫描。
 10. 调整ECC微调功能。
 11. 修改高格保留坏块时，读取原config表可能出错导致高格保留坏块可能出现量产失败的bug。
 12. flash IN 文件中TYPE，ECC MODE参数整理，修改。
 13. 多BIN级固定容量不能固定BUG处理。

=======================================================================================
 存在风险：
1.UD6810C加密区拷贝文件失败，其他主控可以。
2.WIN7低格量产OK，高格保留坏失败。
 









