软件特色

　　·使用大房间或大型会议厅混响模式。这些提供了一个回声密度的时间较早。

　　·表盘最初的“大小”与PREDELAY房间。一个标准的诀窍是使用麦克风的氛围15至30毫秒的predelay在一个“活”的鼓房。

　　·衰减应设置任何地方从0.3秒到刚刚超过1秒。

　　·高切可用于驯服的衰减高频率。一个真正的房间往往远深于人会想到，所以不要犹豫，尽量减少设置此为5000赫兹。一个美好的空间可设置6至9千赫。

　　·的深度控制是用来拨号的比例早至晚的能量。有50%的设置是一个很好的起点。

　　·早期大小设置可以用来添加一个能源短缺的早期反射量的攻击的时候设置为10-30毫秒范围。一个50设置为100毫秒，是在获得了“门控”的声音微量有益的，或由模拟重限制/压缩或磁带饱和衰变产生的信封平坦。请注意，整体衰减时间将由早期大小设置延长。

　　·早期发送控制是在塑造短房间的声音早期的攻击至关重要。通过设置早期发送至0.0，最初的攻击可以多种多样之间夷为平地，一指数衰减，通过调整控制深度之间的淡出早期和晚期混响。早期发送设置更接近1.0，

　　·早期大小设置将主导双方的早，晚混响衰减，产生了最初的衰减平缓。