更新日志

　　[增强]文档：添加了“帮助”>“应用程序”注释，以及有关输出配置文件和COM调用的文档。

　　[增强]配置文件：现在可以将H264输出尺寸设置为宽度的2的倍数，高度的4的倍数。以前两者都四舍五入到16。

　　[更改] GUI：(VRDPro)删除了对其他许可证的要求，以支持H.264 4：2：2和10位。默认情况下启用支持。

　　[更改]传输流多路复用器：减少发送到日志的PTS上溢/下溢消息的数量，以减少日志文件的大小。

　　[修复] H.264输出：如果加入超过15-20个H.264文件，由于DTS设置不正确，输出可能会停顿。

　　[修复] MP4输出：过多的同步校正可能会由于DTS关闭而导致复用器挂起或抛出错误。

　　[修复]音频标准化：修复了AAC和某些PCM源的自动标准化，帧持续时间错误。

　　[修复]文件打开：由于QT文件测试不完整，在5和6字节带有'F 0x00'的TS流可能会被拒绝。

　　[修复]配置文件：用户的配置文件指定为30 fps，但配置文件逻辑将其修改为“不变”。

　　[修复]传输流：文件开头的部分PAT数据包可能会绕过读取PMT，并且可能无法检测到DVB字幕。

　　[修复]输出配置文件：输出配置文件对话框的法语和德语版本的规范化级别设置不正确。

　　[修复] AVI文件：如果文件中的第一个PTS值为0，则可以删除第一个GOP。

　　[修复] AVI文件：规范音频时，H.264输出可能会在第二遍中挂起。

　　[修复] TS多路复用：从未压缩的流自动多路复用时，多路复用率设置不正确。

　　[修复] H.264输出：MPEG1第2层损坏的帧可能会导致几秒钟甚至几分钟的帧被删除。

　　[修复] H.264：如果在第一个帧切片之前有3个或更多GOP标头，则可能会拾取错误的帧速率。

　　[修复]节目流输出：修正边缘情况，其中空包可能具有下一个实际帧的PTS。

　　[修复] MPEG1：增加了对MPEG-1编解码器的常见纵横比代码(4x3和16x9)的支持。

　　[修复]音频标准化：自动标准化算法可能无法标准化到文件的最后400毫秒。

　　[修复] H.264编码：由于DTS调整，媒体信息错误地报告了转码为H264 MP4的文件的非恒定帧速率。

　　[修复] GUI：如果在播放期间未选中T> O>播放，未选中YUV加速并且帧尺寸发生更改，则会崩溃。

　　[修复] MXF：(VRDPro)如果有多个ANC数据包并且436M数据包末尾有填充字节，则可能不会显示SMPTE-436m字幕。

　　[修复]未压缩：将视频缓冲区溢出大小测试从> = max_buffer_size更改为> max_buffer_size。

　　[修复] TS Muxing：当音频为AAC-LC时，不向PMT写语言描述符。

　　[修复] MPEG2：如果输出流中有多个标题段，则音频缓冲区溢出。细木工或代码转换器(DAI)。

　　[修复] TS文件：如果忽略T> Options> Stream，则选中“忽略TS映射”，将AAC-LC流错误地拾取为AAC-HE。[修复] TS Muxing：AAC-LC流(类型0x0F)没有输出到PMT的语言代码。

　　[修复] H.264：MP4文件开头的单字节NAL使我们的读者认为文件已具有附件B代码。

　　[修复] GUI：由于舍入错误，按时间码搜索60 fps视频会导致显示的帧每秒降低1帧。

　　[修复]未压缩：如果设置了输出配置文件中用户数据的ANC / RDD11字幕，则保存时(VRDPro)崩溃。

　　[修复] ProRes：(VRDPro)如果使用LKFS归一化进行保存，输出将在第二遍中挂起。

　　[修复] TS Muxing：(VRDPro / Transcoder)如果启用VANC到用户数据过滤器，则输出文件中的PTS不正确。

　　[修复] H.264编辑：如果源是H.264 MP4 / MKV，则同步问题，第一音频帧的PTS小于第一视频帧，并切入第一GOP。

　　[修复] GUI：由于EVR设置，在Win 10(从Build 763开始)上运行时，AMD显示卡可以显示三重视频图像。

　　[修复] H.264编辑：在DPB中计算最大帧数时支持5.2级。错误地假设为0。

　　[修复] GUI：如果将初始屏幕拖动到屏幕边缘或按下Window +箭头，可能会意外调整初始屏幕的大小。