录像服务程序说明:

1.VideoSer.exe为录像服务程序,AKPlayer.exe为远程播放器,配置好后可在世界上任何一台联网的电脑上查看全部录像档案.

2.录像服务程序会自动管理档案,当硬盘空闲空间不够设定值时会自动删除最早的录像档案,无需手动管理.

3.未注册版本会在整点停止录像,并且不能离线缓存.

4.录像服务器可以以电视墙形式同时一屏监视最多30个客户端屏幕.

5.监视窗和录像播放可直接双击客户端画面进行全屏切换.



安装说明:

1.确保做录像服务器的电脑IP为固定IP.不是请修改网卡设置固定一个IP.

2.打开录像服务程序,点击开始按钮即开始录像工作.

系统设置说明:

基础设置:
  根据需要选择需要的功能,
  端口号: 默认或跟录像客户端设置保持一致

远程查询设置:
  端口号: 远程播放器AKPlayer.exe访问的端口,如在外网访问注意在网关和防火墙都需要放行该端口.
  远程密码: 远程播放器访问时需要填写的安全密码.

高级设定:
  帧间隔毫秒: 间隔多久时间扑捉一次画面,建议1000毫秒(1秒),过小会增加网络流量和录像档案体积.
  颜色位数: 颜色位数越多,画面色彩越好,(跟清晰度无关,清晰度固定是最高的,不可设置)但会增加网络流量和录像档案体积.
  保留磁盘空间: 录像路径所在盘符的空闲空间低于设定值时自动删除旧档案,释放磁盘空间.

录像路径设定:
  可设定多个录像存放路径

监视窗设定:
  这里设置需要实时监视屏幕的客户端
  监视窗监视数量设置: 设置行列的监视数量,最多可一屏监视30个客户端的实时画面.
  列表框: 添加或删除需要监视的客户端