软件安装及使用方法：

1.请先安装“ports-Prolific_2_1_51_238_44942”并口COM转USB驱动程序；
2.启动“BF480”写频软件；需要重新设置一下端口“程序-通讯端口-COM1-COM2-COM3-COM4”等间转换；找到正确的端口之后；便可读取对讲机上的频率。

使用本软件；读写（测试）通过的手台有：CVS宝锋系列、步迅KSUN-X30TFSI对讲机、超艺RONWAY-f25对讲机、等......国内杂牌对讲机。


-