1. 使用本机前

1.1. 机型简介

本产品有以下几种配置：

系列名称 | M6200/M6500系列
图片 |
基本功能 | 打印、复印、扫描
基本机型 | USB机型、NET机型、Wi-Fi机型
基本规格 | • A4纸张打印速度可达20/22ppm，letter纸张打印速度可达21/23ppm • 进纸盒容量最高可达150页，出纸盒容量最高可达100页 • 最大月打印量可达20000页 • 支持全彩色扫描 • 支持扫描到邮件功能

1.2. 随机附件

名称 |
USB 连接线 |
电源线 |
随机光盘 |
快速安装指南 |
三包凭证 |

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.3. 产品视图

| 侧视图（一）

序号 | M6200/M6500系列
1 | 压盖
2 | 出纸槽
3 | 控制面板

| 侧视图（二）

序号 | M6200/M6500系列
1 | 玻璃稿台
2 | 扫描台
3 | 出纸托盘
4 | 自动进纸导纸板
5 | 挡纸板
6 | 进纸托盘
7 | 自动进纸盘

| 后视图

序号 | M6200/M6500系列
示意图 |
1 | USB接口
2 | 网络接口
3 | 电源接口
4 | 后盖

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，示意图略有不同。

1.4. 激光碳粉盒

激光碳粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量激光碳粉盒 | 约 1600 页 （以上数据基于ISO/IEC 19752 标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用Pantum原装耗材以外的耗材。 • 因使用非Pantum原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。

1.5. 控制面板

1 | Wi-Fi键 | 此键可指示Wi-Fi连接状态（仅适用于Wi-Fi机型）,若是非Wi-Fi机型此键则为省墨键。
2 | 节能/唤醒键 | 按此键可进入节能状态或从节能状态中唤醒打印机
3 | 状态灯 | 此灯可指示打印机就绪、报警等状态 绿灯：正常状态 橙灯：警告状态或碳粉盒有误 红灯：出错状态
4 | 扫描键 | 按此键可进入扫描模式
5 | 复印键 | 按此键可进入复印模式
6 | 身份证复印键 | 按此键可进入身份证复印模式
7 | 票据复印键 | 按此键可进入票据复印模式
8 | 菜单键 | 按此键可进入菜单选项，进行菜单设置
9 | 返回上一级键 | 按此键可返回上一级页面
10 | 取消键 | 按此键可取消操作
11 | 开始键 | 此键可用于进行操作设置后，开始相应操作
12 | OK键 | 按此键可保存设置
13 | “▲”与“▼” | 按此键可滚动浏览各菜单及其选项