5. 无线网络设置（适用于支持Wi-Fi打印功能机型）

根据型号，拥有Wi-Fi打印功能的打印机型号，支持基础结构连接模式和Wi-Fi热点，两种无线网络连接类型，通常计算机和打印机之间每次只能有一个连接。

| 基础结构连接模式 通过接入点与无线设备通信
| Wi-Fi热点 无线计算机与无线设备直接连接

5.1. 按钮配置模式

如果打印机和支持WPS模式的无线路由器连接，则可以通过控制面板上的“Wi-Fi”按钮，轻松配置无线网络。

配置方法：长按打印机控制面板上的“Wi-Fi”按钮启动WPS，在启动后2分钟内，按下无线路由器的WPS按钮，即可将打印机连接到无线网络。

| 注： | • 无线路由器需支持WPS模式 • 必须在网络电缆拔出的情况下进行WPS配置

5.2. 通过USB连接配置

USB连接配置是指使用USB线连接打印机和计算机，然后在计算机上使用无线网络配置工具，对打印机进行无线网络配置。

5.2.1. Wi-Fi配置工具

Wi-Fi配置工具是方便用户设置打印机网络名、加密方式和密码的电脑端配置软件。从驱动安装包中打开Wi-Fi配置工具，具体配置步骤如下：

1) 检测无线网卡

Wi-Fi配置工具会利用计算机的无线网卡自动搜索无线网络，如果计算机没有无线网卡，“无线网络列表”页面会自动勾选“手动输入网络名”。

2) 无线网络列表

配置工具启动后进入该界面，提供无线网络的选择功能。

用户可选择列表中的某一项，点击“下一步”后进入信息输入界面，或在左下角选择手动输入网络名。

3) 手动输入网络名

点击“手动输入网络名”将切换到手动输入网络名的界面：

在“网络名称”栏输入打印机要连接的网络名，点击“打印无线网络信息页”可打印出打印机搜索到的无线网络列表。

4) 配置信息输入

进入信息输入界面后，用户可设置无线网络相关信息。

对相关信息配置后，点击“下一步”。

5) 配置完成

完成上述步骤后，将会弹出无线网络配置的结果页面，显示配置结果。

若打印机无线网络配置成功，则弹出如下界面：

5.3. Wi-Fi热点配置方法

当打印机无线热点处于激活状态时，用户可以通过搜索打印机无线热点的方式与之直接建立连接。无线热点默认为开启状态且默认密码为“12345678”，打印机具体SSID和密码可通过“打印WiFi配置”打印”WiFi配置信息页“获取，连接后参照Web配置方式即可完成配置。

5.4. 关闭无线设备

如果要将产品与无线网络断开连接，可关闭产品的无线设备。

1) 长按产品控制面板中的“Wi-Fi”按钮2秒以上，即可断开无线网络连接。

2) 如需验证是否成功关闭，可通过控制面板查看Wi-Fi键是否熄灭，或打印打印机的网络配置信息，查看无线网络状态。