　　复合地基计算软件(YTAuxComfnd)是一款能够帮助用户计算地基和复合地基承载力的软件，利用软件能够将CAD图导入，并自动根据CAD的数据计算出结果，同时也能自己在软件中编辑，减小偏差。
　　功能
　　1．可以自己绘制基础边线，也可以打开AutoCAD 2000 dxf文件，然后指定为基础边线，必须是封闭的多段线。目前只支持矩形基础，基础个数不限。
　　2．可以根据土层参数计算单桩承载力。
　　3．可以复核桩身强度。
　　4．可以根据需要对复合地基承载力特征值进行深度修正。
　　5．可以指定任意位置的沉降点并计算，可以同时有多个沉降点。
　　6．可以按照规范公式计算八种复合地基：砂石桩、水泥土搅拌桩、旋喷桩、挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩、柱锤冲扩桩和多桩。
　　7．可以出详细的计算报告。
　　三、操作步骤
　　1．用鼠标或键盘绘制基础边线，或者从dxf文件中导入后指定为基础边线。
　　2．打开基础信息对话框，指定每个基础的数据。
　　3．输入钻孔并编辑土层数据。
　　4．打开数据输入对话框，选择要设计的复合地基，设置好各参数，将其指定给相应的基础。
　　5. 计算复合地基或天然地基基础。
　　四、注意问题
　　1．基1．基础边线必须是封闭的。
　　2．绘制的基础边线按mm输入，而在对话框中手动输入的矩形基础的单位是m。
　　3．手动输入基础计算沉降时只能计算该基础中心点的沉降。要分析相邻基础的影响，必须在图中绘制基础。
　　4．导入dxf文件时，必须是AutoCAD 2000 dxf文件，文件清理干净，仅保留所需要的图形，以防导入图形失败。
　　5. 当各基础下土层不均匀或基础下的加固体有差别时，按规范公式，相邻基础对沉降的影响计算较困难，仅作为参考。
　　6. 暂没有保存数据的功能。