使用说明：
1.本程序只适用于天宝DiNi03电子水准仪测得的线路水准数据处理。
2.程序能自动剔除超限数据及不合格数据
 （请在下载完数据后不要做任何改动，不能删除字符）。
3.数据有漏测的可能计算不正确，限一个测站为“后-前-前-后”，
  若只测了“后-前”或“后-前-后”等。类似这种情况请在打开
  数据后检查原始数据，并手动处理
 （处理后的数据要严格按原始数据的格式，否则不能处理）。
4.本程序使用简单。分三步，
 （1）、打开测得的线路数据文件（天宝数据通讯软件下载的DAT文件）。
 （2）、整理，剔除冗余数据。
 （3）、保存成手薄文件。
5.程序执行文件与"temp"文件夹必须同在一个文件夹下程序才能正常运行。
  即：temp文件夹不可删除。
6.程序中aBFFB模式下测得的数据分两种情况进行处理:
  一,按同一测站变换仪器高方法测的双转法数据（用双转法代替往返测）.
  二,单一水准路线.
7.若出现“****部件不能注册****”这样的信息，请点文件夹里的“部件注册”。
微信号：cegongcom