1，MP中的文件default.efc，
[Device]
status=1
RWRC=0
CS=0
  a， 即使用 status，Toshiba 請設為 0，而 Intel/Micron 請用 1
  b,  当使用镁光8G08MAA时。RWRC=1效果好
  c， CS=1为调用芯邦坏块表，可以直接高格。
     
2，建议，       东芝flash，    4＋1（如果能接受量产时间，最好4＋1 ，4＋1两组）
                     HY             4+1        （如果能接受量产时间，最好4＋1 ，11＋1两组）
                     其它MT falsh      11＋1   （如果能接受量产时间，最好4＋1 ，11＋1两组）