
EF_MP080415:
	MP 更新：
	1. The content of encryption password
           加密的方式修改
	2. Read/Write Test Hardtimging fixing
	   讀寫測試時 HardTiming 的設定    
	3. Capacity problem when there is too many bad block
	   壞塊太多時 容量鎖定會發生問題
	4. SDK Issue
	   修改 MP 來符合 SDK 的需要
	5. Can only one CDROM drive
	   支援可以只有單一 CDROM 磁碟
	6. Support only 201A
	   只支援 201A 主控

	Fw:
	Toshiba fw 更新，修正有時候重新插拔無法寫入的問題
	SLC FW 更新 Pattern 10無法 R/W TEST 的問題

EF_MP080508:
        Mp 更新：
	1. 修正 Toshiba MLC flash 切割成 2 Volumes 以上的問題
	2. 增加可以得到 Flash 真正 CE 個數的設定 ( Q/T 封裝上有兩顆 Flash 且每一個 Flash 只有一個 CE 時)
	3. 修正 Pattern 0-4 無法找到 bad block 的錯誤
	4. 支援 Private Volume 中 Preload 和 Format 功能
	5. Serial Number 可以有 16 個數字長度
	6. 修正 flash resetsyndrome 的 row2 address 在前面 block 錯太多時，row2 address 給錯

EF_MP080514:
	MP 更新：
	1. 更新中文简体字库
	2. 在 default.efc 中 [device] 加入 status =1 即使用 status，Toshiba 請設為 0，而 Intel/Micron 請用 1
	3. 增加默认Icon，默认光盘盘符名称
	4. 更新MakeFSImage.exe，支持分区、preload功能
	5. 支持加密盘量产，目前仅支持所有2K page MLC flash（容量模式量产）

