枫林高拍仪V200参数
　　产品用途：商业应用
　　产品类型：高拍仪
　　最大幅面：A4
　　扫描元件：1/3英寸CMOS
　　像素：200万
　　光学分辨率：1600×1200dpi
　　扫描介质：文件，票据，图片，照片，名片，卡片，证件，立体物品
　　扫描速度：1秒
　　接口类型：USB2.0
　　扫描光源：自然光+LED补光灯
　　扫描镜头：固定精确聚焦，全玻镀膜高清光学镜头，软件200倍自动变焦
　　扫描模式：彩色、灰阶、黑白
　　色彩位数：24位
　　产品尺寸：305×80×78mm
　　产品重量：700g
　　操作系统：Windows 2003/XP/Vista SP1/Win 7/Win 8等
　　驱动程序：无驱USB视频设备
　　电源类型：5V
　　其它性能：智能裁边纠偏、OCR文字识别、数码变焦、正反合并、条码识别、二维码读取、图章工具(电子签名)、水印、PDF功能、视频功能等
　　其它特点：图片格式：JPG、GIF、BMP、TIF、PDF等
　　文档格式：PDF、WORD、Excel、TXT
　　录像格式：AVI
　　图像控制：亮度调整、饱和度调整、曝光值调整、锐度调整、色彩调整、增益控制等
　　软件接口：C#、JAVA、OCX、TWAIN等接口，可根据客户要求定制软件接口
　　麦克风：可内置USB麦克风（选配）