2008/12/30
	1. 修正系統檔不存在時，介面的檔案清單移除不乾淨的問題 /fusblink20.exe

	2. 修正遇到故障裝置時，軟體卡住、後面插入的裝置無法升級的問題 /FSM.bin

	3. 修改介面blanking check only, blanking check+upgrade改為blanking check及韌體安裝 /fusblink20.exe

	4. 修正未勾選格式化無法變更磁碟標籤的問題/fusblink20.exe

	5. 加入防止量產工具程式重複開啟機制 /fusblink20.exe

	6. 變更fusbscsi.exe為fsend08.exe /fusblink20.exe

	7. FSM修正遇到Flash write ECC時return fail，fsend08.exe加入scsi command timeout時間為5秒，縮短錯誤判斷時間 
	
	8. 解決量產過程格式化失敗問題

	9. 修正全新flash寫入速度較慢的問題/FSM.bin/Jim

2009/01/06
	1. 修正USB port no 偵測錯誤問題/usbdos.exe/Allen

	2. 修正已完成升級裝置未Reset重複插入時可顯示為已升級裝置/FSM.bin/fusblink20.exe

	3. 自動判斷磁碟大小，小於128MB格式化為FAT，大於128MB格式化為FAT32格式

2009/1/19
	1. 修正自動判斷磁碟大小決定FAT格式，未經格式化過的磁碟判斷錯誤的問題

2009/01/20
	1. 若判斷磁碟未格式化，不論格式化選項是否勾選，都會進行格式化

2009/03/10
	1. support IC bounding與program.bin辦別.
        2. 將執行檔以外文件放置misc資料夾下增加方便性

2009/3/24
	1. 增加設定視窗，新增"閃存模組數"項目
	2. 移除原設定頁，另外提供固件修改工具

2009/3/25
	1. 配合舊SDK, Release不檢查Bonding ID的版本

2009/3/27
	1. 加入Flash Scan Level 及ECC level選項
	2. 加入可設定壞塊太多強制低格

2009/4/1
	1. Release含"閃存模組數"檢查Bonding ID版本

2009/4/15
	1. 修改Size < 512MB即格式化為FAT16
	2. 判斷(Size < 128)&&(SectorSize >= 2048)設Cluster size為8192
	   以免被格式為FAT12
	3. 設定保密碟最小比例為1%，最大為100%，隱藏碟最小1%最大50%
	4. Blanking Check ECC bit設定為無效

2009/5/14
	1. 隱藏碟拷貝檔案支援目錄架構(fusblink.exe)

2009/5/20
	1. Program.bin可變更檔名如:program_0520.bin，工具只認副檔名若為.bin，即為program.bin

2009/5/22
	1. 修正磁碟標籤含空格格式化失敗問題
	2. 修改Flash ID先檢查是否有5byte全正確的，再檢查是否有4byte正確的，
	   以支援第5byte不同的不同Flash型號
2009/5/25
	1. 一般碟支援拷貝目錄
2009/5/26
	1. 修改隱藏碟最大比例至95%

2009/6/8
	1. support define multipiler in user0.bin for XC2064 ver.
2009/6/10
	1. Allow multipiler change & set into user0.bin for XC2064 ver.
	2. Do not check SDK Bonding ID if no valid exists
2009/6/12
	1. support falsh module no up to 5

