更新日志

　　====整体====

　　1、修改边坡稳定、挡墙、建坡挡墙、超级土钉、软基模块在特殊情况下整体稳定计算处理有误问题。

　　====挡土墙====

　　1、公路挡墙荷载组合中附加力加上编号；

　　2、修改挡墙整体稳定计算特殊情况下计算死机问题。

　　3、桩板式挡墙其他行业增加横向地基承载力验算。

　　====建坡挡墙====

　　1、修改建坡挡墙嵌固深度计算弹性法和其他方法对比不上的问题。

　　====抗滑桩====

　　1、修改滑坡推力反算fai值时界面交互问题；

　　2、修改抗滑桩模块中锚杆力为标准值，不受荷载分项系数的影响；

　　3、限定抗滑桩综合分析“挡墙墙高大于桩的悬臂长度”的提示仅在桩+墙时检查；

　　4、修改抗滑综合分析计算书中桩前覆土被动土压力符号（由Ea改为Ep）。

　　====地基处理====

　　1、修改CFG桩修正后地基承载力特征值计算错误的问题。

　　====水力学计算====

　　1、修改渠道模块棱柱形断面非均匀流临界水深值问题。

　　====软土地基堤坝====

　　1、放开拓宽路堤非esp路堤时的坡线数限制。