nCodeName = 0
Fmt = G00 X---Y---Z---M---S---T---
Tip = G00 : 定位
%
nCodeName = 1
Fmt = G01 X---Y---Z---F---M---S---T---
Tip = G01 : 直线插补
%
nCodeName = 2
Fmt = G17(G18)(G19) G02 X-Y-(X-Z-)(Y-Z-)R-F-\nG17(G18)(G19) G02 X-Y-I-J-(X-Z-I-K-)(Y-Z-J-K-)F-
Tip = G02 : 圆弧插补 CW
%
nCodeName = 3
Fmt = G17(G18)(G19) G03 X-Y-(X-Z-)(Y-Z-)R-F-\nG17(G18)(G19) G03 X-Y-I-J-(X-Z-I-K-)(Y-Z-J-K-)F-
Tip = G03 : 圆弧插补 CCW
%
nCodeName = 4
Fmt = G04 X (P)---
Tip = G04 : 暂停
%
nCodeName = 10
Fmt = G10 P---X---Y---Z---R(C)---Q---
Tip = G10 : 工件补正量设定
%
nCodeName = 20
Fmt = G20
Tip = G20 : INCH
%
nCodeName = 21
Fmt = G21
Tip = G21 : METRIC
%
nCodeName = 22
Fmt = G22 X--Z---I---K---
Tip = G22 : 行程检视ON
%
nCodeName = 23
Fmt = G23
Tip = G23 : 行程检视OFF
%
nCodeName = 27
Fmt = G27 X---Y---Z---
Tip = G27 : 参考点返回检查
%
nCodeName = 28
Fmt = G28 X---Y---Z---
Tip = G28 : 返回到参考点
%
nCodeName = 29
Fmt = G29 X---Y---Z---
Tip = G29 : 由参考点返回
%
nCodeName = 30
Fmt = G30 X---Y---Z---
Tip = G30 : 返回到第2 (3,4) 参考点
%
nCodeName = 31
Fmt = G31 X---Y---Z---F---
Tip = G31 : SKIP切削
%
nCodeName = 33
Fmt = G33 X---Y---Z---F---
Tip = G33 : THREAD切削
%
nCodeName = 40
Fmt = G40 X---Y---Z---
Tip = G40 : 刀具补偿取消
%
nCodeName = 41
Fmt = G41 X---Y---Z---
Tip = G41 : 刀具补偿 左侧
%
nCodeName = 42
Fmt = G42 X---Y---Z---
Tip = G42 : 刀具补偿 右侧
%
nCodeName = 43
Fmt = G43 Z---H---
Tip = G43 : 刀具长度正向补偿
%
nCodeName = 44
Fmt = G44 Z---H---
Tip = G44 : 刀具长度负向补偿
%
nCodeName = 45
Fmt = G45 X---Y---Z---D---
Tip = G45 : 刀具位置偏移增加
%
nCodeName = 46
Fmt = G46 X---Y---Z---D---
Tip = G46 : 刀具位置偏移减小
%
nCodeName = 47
Fmt = G47 X---Y---Z---D---
Tip = G47 : 刀具位置偏移以2倍增加
%
nCodeName = 48
Fmt = G48 X---Y---Z---D---
Tip = G48 : 刀具位置偏移以2倍减小
%
nCodeName = 49
Fmt = G49 Z---
Tip = G49 : 刀具长度补偿取消
%
nCodeName = 50
Fmt = G50
Tip = G50 : 缩放关
%
nCodeName = 51
Fmt = G51 I---J---K---P---
Tip = G51 : 缩放开
%
nCodeName = 52
Fmt = G52 X---Y---Z---
Tip = G52 : 局部坐标系设定
%
nCodeName = 54
Fmt = G54
Tip = G54: 工件坐标系1设定
%
nCodeName = 55
Fmt = G55
Tip = G55: 工件坐标系2设定
%
nCodeName = 56
Fmt = G56
Tip = G56: 工件坐标系3设定
%
nCodeName = 57
Fmt = G57
Tip = G57: 工件坐标系4设定
%
nCodeName = 58
Fmt = G58
Tip = G58: 工件坐标系5设定
%
nCodeName = 59
Fmt = G59
Tip = G59: 工件坐标系6设定
%
nCodeName = 65
Fmt = G65 H---P---Q---R---
Tip = G65 : MACRO呼出
%
nCodeName = 68
Fmt = G68 α_β_R_
Tip = G68 : 坐标系旋转开
%
nCodeName = 69
Fmt = G69
Tip = G69 : 坐标系旋转关

nCodeName = 73
Fmt = G73 X---Y---Z---R---Q---F---K---
Tip = G73 : 深孔钻削循环
%
nCodeName = 74
Fmt = G74 X---Y---Z---R---F---K---
Tip = G74 : 逆攻丝循环
%
nCodeName = 76
Fmt = G76 X---Y---Z---R---P---F---K---
Tip = G76 : 精镗
%
nCodeName = 80
Fmt = G80
Tip = G80 : 固定循环取消
%
nCodeName = 81
Fmt = G81 X---Y---Z---R---F---K---
Tip = G81 : 钻孔循环,定心钻
%
nCodeName = 82
Fmt = G82 X---Y---Z---R---P---F---K---
Tip = G82 : 钻孔循环,忽孔
%
nCodeName = 83
Fmt = G83 X---Y---Z---R---Q---F---K---
Tip = G83 : 深孔钻循环
%
nCodeName = 84
Fmt = G84 X---Y---Z---R---F---K---
Tip = G84 : 攻丝循环
%
nCodeName = 85
Fmt = G85 X---Y---Z---R---F---K---
Tip = G85 : 镗孔循环
%
nCodeName = 86
Fmt = G86 X---Y---Z---R---F---K---
Tip = G86 : 镗孔循环
%
nCodeName = 87
Fmt = G87 X---Y---Z---R---P---F---K---
Tip = G87 : 反镗循环
%
nCodeName = 88
Fmt = G88 X---Y---Z---R---P---F---K---
Tip = G88 : 镗循环
%
nCodeName = 89
Fmt = G89 X---Y---Z---R---P---F---K---
Tip = G89 : 镗循环
%
nCodeName = 90
Fmt = G90
Tip = G90 : 绝对值编程
%
nCodeName = 91
Fmt = G91
Tip = G91 : 增量值编程
%
nCodeName = 92
Fmt = G92 X---Y---Z---
Tip = G92 : 绝对零点编程
%
nCodeName = 94
Fmt = G94 F---
Tip = G94 : 每分钟进给
%
nCodeName = 95
Fmt = G95 F---
Tip = G95 : 每转进给
%
nCodeName = 96
Fmt = G96 S---
Tip = G96 : 周速一定控制ON
%
nCodeName = 97
Fmt = G97 S---
Tip = G97 : 周速一定控制取消
%
nCodeName = 98
Fmt = G98
Tip = G98 : 固定循环中返回初始点
%
nCodeName = 99
Fmt = G99
Tip = G99 : 固定循环中返回R点
%