Archive member included because of file (symbol)

c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_exit.o)
                              c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o (exit)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_copy_data.o)
                              demo.o (__do_copy_data)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_clear_bss.o)
                              demo.o (__do_clear_bss)

Memory Configuration

Name             Origin             Length             Attributes
text             0x00000000         0x00002000         xr
data             0x00800060         0x0000ffa0         rw !x
eeprom           0x00810000         0x00010000         rw !x
fuse             0x00820000         0x00000400         rw !x
lock             0x00830000         0x00000400         rw !x
signature        0x00840000         0x00000400         rw !x
*default*        0x00000000         0xffffffff

Linker script and memory map

LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
LOAD demo.o
LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a
LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4\libc.a
LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a

.hash
 *(.hash)

.dynsym
 *(.dynsym)

.dynstr
 *(.dynstr)

.gnu.version
 *(.gnu.version)

.gnu.version_d
 *(.gnu.version_d)

.gnu.version_r
 *(.gnu.version_r)

.rel.init
 *(.rel.init)

.rela.init
 *(.rela.init)

.rel.text
 *(.rel.text)
 *(.rel.text.*)
 *(.rel.gnu.linkonce.t*)

.rela.text
 *(.rela.text)
 *(.rela.text.*)
 *(.rela.gnu.linkonce.t*)

.rel.fini
 *(.rel.fini)

.rela.fini
 *(.rela.fini)

.rel.rodata
 *(.rel.rodata)
 *(.rel.rodata.*)
 *(.rel.gnu.linkonce.r*)

.rela.rodata
 *(.rela.rodata)
 *(.rela.rodata.*)
 *(.rela.gnu.linkonce.r*)

.rel.data
 *(.rel.data)
 *(.rel.data.*)
 *(.rel.gnu.linkonce.d*)

.rela.data
 *(.rela.data)
 *(.rela.data.*)
 *(.rela.gnu.linkonce.d*)

.rel.ctors
 *(.rel.ctors)

.rela.ctors
 *(.rela.ctors)

.rel.dtors
 *(.rel.dtors)

.rela.dtors
 *(.rela.dtors)

.rel.got
 *(.rel.got)

.rela.got
 *(.rela.got)

.rel.bss
 *(.rel.bss)

.rela.bss
 *(.rela.bss)

.rel.plt
 *(.rel.plt)

.rela.plt
 *(.rela.plt)

.text           0x00000000      0x122
 *(.vectors)
 .vectors       0x00000000       0x26 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
                0x00000000                __vectors
                0x00000000                __vector_default
 *(.vectors)
 *(.progmem.gcc*)
 *(.progmem*)
                0x00000026                . = ALIGN (0x2)
                0x00000026                __trampolines_start = .
 *(.trampolines)
 .trampolines   0x00000026        0x0 linker stubs
 *(.trampolines*)
                0x00000026                __trampolines_end = .
 *(.jumptables)
 *(.jumptables*)
 *(.lowtext)
 *(.lowtext*)
                0x00000026                __ctors_start = .
 *(.ctors)
                0x00000026                __ctors_end = .
                0x00000026                __dtors_start = .
 *(.dtors)
                0x00000026                __dtors_end = .
 SORT(*)(.ctors)
 SORT(*)(.dtors)
 *(.init0)
 .init0         0x00000026        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
                0x00000026                __init
 *(.init0)
 *(.init1)
 *(.init1)
 *(.init2)
 .init2         0x00000026        0xc c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
 *(.init2)
 *(.init3)
 *(.init3)
 *(.init4)
 .init4         0x00000032       0x16 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_copy_data.o)
                0x00000032                __do_copy_data
 .init4         0x00000048       0x10 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_clear_bss.o)
                0x00000048                __do_clear_bss
 *(.init4)
 *(.init5)
 *(.init5)
 *(.init6)
 *(.init6)
 *(.init7)
 *(.init7)
 *(.init8)
 *(.init8)
 *(.init9)
 .init9         0x00000058        0x4 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
 *(.init9)
 *(.text)
 .text          0x0000005c        0x2 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
                0x0000005c                __vector_1
                0x0000005c                __vector_12
                0x0000005c                __bad_interrupt
                0x0000005c                __vector_6
                0x0000005c                __vector_3
                0x0000005c                __vector_11
                0x0000005c                __vector_13
                0x0000005c                __vector_17
                0x0000005c                __vector_7
                0x0000005c                __vector_5
                0x0000005c                __vector_4
                0x0000005c                __vector_9
                0x0000005c                __vector_2
                0x0000005c                __vector_15
                0x0000005c                __vector_14
                0x0000005c                __vector_10
                0x0000005c                __vector_16
                0x0000005c                __vector_18
 .text          0x0000005e       0xc0 demo.o
                0x000000dc                ioinit
                0x000000f6                main
                0x0000005e                __vector_8
 .text          0x0000011e        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_exit.o)
 .text          0x0000011e        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_copy_data.o)
 .text          0x0000011e        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_clear_bss.o)
                0x0000011e                . = ALIGN (0x2)
 *(.text.*)
 .text.libgcc   0x0000011e        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_exit.o)
 .text.libgcc   0x0000011e        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_copy_data.o)
 .text.libgcc   0x0000011e        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_clear_bss.o)
                0x0000011e                . = ALIGN (0x2)
 *(.fini9)
 .fini9         0x0000011e        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_exit.o)
                0x0000011e                exit
                0x0000011e                _exit
 *(.fini9)
 *(.fini8)
 *(.fini8)
 *(.fini7)
 *(.fini7)
 *(.fini6)
 *(.fini6)
 *(.fini5)
 *(.fini5)
 *(.fini4)
 *(.fini4)
 *(.fini3)
 *(.fini3)
 *(.fini2)
 *(.fini2)
 *(.fini1)
 *(.fini1)
 *(.fini0)
 .fini0         0x0000011e        0x4 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_exit.o)
 *(.fini0)
                0x00000122                _etext = .

.data           0x00800060        0x0 load address 0x00000122
                0x00800060                PROVIDE (__data_start, .)
 *(.data)
 .data          0x00800060        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
 .data          0x00800060        0x0 demo.o
 .data          0x00800060        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_exit.o)
 .data          0x00800060        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_copy_data.o)
 .data          0x00800060        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_clear_bss.o)
 *(.data*)
 *(.rodata)
 *(.rodata*)
 *(.gnu.linkonce.d*)
                0x00800060                . = ALIGN (0x2)
                0x00800060                _edata = .
                0x00800060                PROVIDE (__data_end, .)

.bss            0x00800060        0x3
                0x00800060                PROVIDE (__bss_start, .)
 *(.bss)
 .bss           0x00800060        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr4/crtm8.o
 .bss           0x00800060        0x3 demo.o
 .bss           0x00800063        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_exit.o)
 .bss           0x00800063        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_copy_data.o)
 .bss           0x00800063        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr4\libgcc.a(_clear_bss.o)
 *(.bss*)
 *(COMMON)
                0x00800063                PROVIDE (__bss_end, .)
                0x00000122                __data_load_start = LOADADDR (.data)
                0x00000122                __data_load_end = (__data_load_start + SIZEOF (.data))

.noinit         0x00800063        0x0
                0x00800063                PROVIDE (__noinit_start, .)
 *(.noinit*)
                0x00800063                PROVIDE (__noinit_end, .)
                0x00800063                _end = .
                0x00800063                PROVIDE (__heap_start, .)

.eeprom         0x00810000        0x0
 *(.eeprom*)
                0x00810000                __eeprom_end = .

.fuse
 *(.fuse)
 *(.lfuse)
 *(.hfuse)
 *(.efuse)

.lock
 *(.lock*)

.signature
 *(.signature*)

.stab
 *(.stab)

.stabstr
 *(.stabstr)

.stab.excl
 *(.stab.excl)

.stab.exclstr
 *(.stab.exclstr)

.stab.index
 *(.stab.index)

.stab.indexstr
 *(.stab.indexstr)

.comment
 *(.comment)

.debug
 *(.debug)

.line
 *(.line)

.debug_srcinfo
 *(.debug_srcinfo)

.debug_sfnames
 *(.debug_sfnames)

.debug_aranges  0x00000000       0x20
 *(.debug_aranges)
 .debug_aranges
                0x00000000       0x20 demo.o

.debug_pubnames
                0x00000000       0x35
 *(.debug_pubnames)
 .debug_pubnames
                0x00000000       0x35 demo.o

.debug_info     0x00000000      0x105
 *(.debug_info)
 .debug_info    0x00000000      0x105 demo.o
 *(.gnu.linkonce.wi.*)

.debug_abbrev   0x00000000       0xcf
 *(.debug_abbrev)
 .debug_abbrev  0x00000000       0xcf demo.o

.debug_line     0x00000000      0x171
 *(.debug_line)
 .debug_line    0x00000000      0x171 demo.o

.debug_frame    0x00000000       0x40
 *(.debug_frame)
 .debug_frame   0x00000000       0x40 demo.o

.debug_str      0x00000000       0xcc
 *(.debug_str)
 .debug_str     0x00000000       0xcc demo.o
                                0x100 (size before relaxing)

.debug_loc
 *(.debug_loc)

.debug_macinfo
 *(.debug_macinfo)
OUTPUT(demo.elf elf32-avr)
LOAD linker stubs
