Archive member included because of file (symbol)

c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_divmodhi4.o)
                              largedemo.o (__divmodhi4)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_exit.o)
                              c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o (exit)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_copy_data.o)
                              largedemo.o (__do_copy_data)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o)
                              largedemo.o (__do_clear_bss)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_udivmodhi4.o)
                              c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_divmodhi4.o) (__udivmodhi4)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eerd_word.o)
                              largedemo.o (__eerd_word)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eewr_word.o)
                              largedemo.o (__eewr_word)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(itoa.o)
                              largedemo.o (itoa)
c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(strrev.o)
                              c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(itoa.o) (strrev)

Allocating common symbols
Common symbol       size              file

pwm_backup_tmr      0x2               largedemo.o
rxbuff              0x1               largedemo.o
pwm                 0x2               largedemo.o
adcval              0x2               largedemo.o
intflags            0x1               largedemo.o

Memory Configuration

Name             Origin             Length             Attributes
text             0x00000000         0x00020000         xr
data             0x00800060         0x0000ffa0         rw !x
eeprom           0x00810000         0x00010000         rw !x
fuse             0x00820000         0x00000400         rw !x
lock             0x00830000         0x00000400         rw !x
signature        0x00840000         0x00000400         rw !x
*default*        0x00000000         0xffffffff

Linker script and memory map

LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
LOAD largedemo.o
LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a
LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a
LOAD c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a

.hash
 *(.hash)

.dynsym
 *(.dynsym)

.dynstr
 *(.dynstr)

.gnu.version
 *(.gnu.version)

.gnu.version_d
 *(.gnu.version_d)

.gnu.version_r
 *(.gnu.version_r)

.rel.init
 *(.rel.init)

.rela.init
 *(.rela.init)

.rel.text
 *(.rel.text)
 *(.rel.text.*)
 *(.rel.gnu.linkonce.t*)

.rela.text
 *(.rela.text)
 *(.rela.text.*)
 *(.rela.gnu.linkonce.t*)

.rel.fini
 *(.rel.fini)

.rela.fini
 *(.rela.fini)

.rel.rodata
 *(.rel.rodata)
 *(.rel.rodata.*)
 *(.rel.gnu.linkonce.r*)

.rela.rodata
 *(.rela.rodata)
 *(.rela.rodata.*)
 *(.rela.gnu.linkonce.r*)

.rel.data
 *(.rel.data)
 *(.rel.data.*)
 *(.rel.gnu.linkonce.d*)

.rela.data
 *(.rela.data)
 *(.rela.data.*)
 *(.rela.gnu.linkonce.d*)

.rel.ctors
 *(.rel.ctors)

.rela.ctors
 *(.rela.ctors)

.rel.dtors
 *(.rel.dtors)

.rela.dtors
 *(.rela.dtors)

.rel.got
 *(.rel.got)

.rela.got
 *(.rela.got)

.rel.bss
 *(.rel.bss)

.rela.bss
 *(.rela.bss)

.rel.plt
 *(.rel.plt)

.rela.plt
 *(.rela.plt)

.text           0x00000000      0x6d2
 *(.vectors)
 .vectors       0x00000000       0x54 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
                0x00000000                __vectors
                0x00000000                __vector_default
 *(.vectors)
 *(.progmem.gcc*)
 *(.progmem*)
 .progmem.data  0x00000054      0x134 largedemo.o
                0x00000188                . = ALIGN (0x2)
                0x00000188                __trampolines_start = .
 *(.trampolines)
 .trampolines   0x00000188        0x0 linker stubs
 *(.trampolines*)
                0x00000188                __trampolines_end = .
 *(.jumptables)
 *(.jumptables*)
 *(.lowtext)
 *(.lowtext*)
                0x00000188                __ctors_start = .
 *(.ctors)
                0x00000188                __ctors_end = .
                0x00000188                __dtors_start = .
 *(.dtors)
                0x00000188                __dtors_end = .
 SORT(*)(.ctors)
 SORT(*)(.dtors)
 *(.init0)
 .init0         0x00000188        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
                0x00000188                __init
 *(.init0)
 *(.init1)
 *(.init1)
 *(.init2)
 .init2         0x00000188        0xc c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
 *(.init2)
 *(.init3)
 .init3         0x00000194        0x8 largedemo.o
                0x00000194                handle_mcucsr
 *(.init3)
 *(.init4)
 .init4         0x0000019c       0x16 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_copy_data.o)
                0x0000019c                __do_copy_data
 .init4         0x000001b2       0x10 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o)
                0x000001b2                __do_clear_bss
 *(.init4)
 *(.init5)
 *(.init5)
 *(.init6)
 *(.init6)
 *(.init7)
 *(.init7)
 *(.init8)
 *(.init8)
 *(.init9)
 .init9         0x000001c2        0x8 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
 *(.init9)
 *(.text)
 .text          0x000001ca        0x4 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
                0x000001ca                __vector_1
                0x000001ca                __vector_12
                0x000001ca                __bad_interrupt
                0x000001ca                __vector_6
                0x000001ca                __vector_3
                0x000001ca                __vector_13
                0x000001ca                __vector_17
                0x000001ca                __vector_19
                0x000001ca                __vector_7
                0x000001ca                __vector_5
                0x000001ca                __vector_4
                0x000001ca                __vector_9
                0x000001ca                __vector_2
                0x000001ca                __vector_15
                0x000001ca                __vector_10
                0x000001ca                __vector_16
                0x000001ca                __vector_18
                0x000001ca                __vector_20
 .text          0x000001ce      0x3fa largedemo.o
                0x00000260                __vector_11
                0x00000338                main
                0x000001f6                __vector_8
                0x0000022c                __vector_14
 .text          0x000005c8        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_divmodhi4.o)
 .text          0x000005c8        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_exit.o)
 .text          0x000005c8        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_copy_data.o)
 .text          0x000005c8        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o)
 .text          0x000005c8        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_udivmodhi4.o)
 .text          0x000005c8       0x2c c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eerd_word.o)
                0x000005c8                __eerd_word
 .text          0x000005f4       0x2a c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eewr_word.o)
                0x000005f4                __eewr_word
 .text          0x0000061e       0x42 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(itoa.o)
                0x0000061e                itoa
 .text          0x00000660       0x20 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(strrev.o)
                0x00000660                strrev
                0x00000680                . = ALIGN (0x2)
 *(.text.*)
 .text.libgcc   0x00000680       0x26 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_divmodhi4.o)
                0x00000680                __divmodhi4
                0x00000680                _div
 .text.libgcc   0x000006a6        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_exit.o)
 .text.libgcc   0x000006a6        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_copy_data.o)
 .text.libgcc   0x000006a6        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o)
 .text.libgcc   0x000006a6       0x28 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_udivmodhi4.o)
                0x000006a6                __udivmodhi4
                0x000006ce                . = ALIGN (0x2)
 *(.fini9)
 .fini9         0x000006ce        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_exit.o)
                0x000006ce                exit
                0x000006ce                _exit
 *(.fini9)
 *(.fini8)
 *(.fini8)
 *(.fini7)
 *(.fini7)
 *(.fini6)
 *(.fini6)
 *(.fini5)
 *(.fini5)
 *(.fini4)
 *(.fini4)
 *(.fini3)
 *(.fini3)
 *(.fini2)
 *(.fini2)
 *(.fini1)
 *(.fini1)
 *(.fini0)
 .fini0         0x000006ce        0x4 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_exit.o)
 *(.fini0)
                0x000006d2                _etext = .

.data           0x00800060        0x2 load address 0x000006d2
                0x00800060                PROVIDE (__data_start, .)
 *(.data)
 .data          0x00800060        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
 .data          0x00800060        0x1 largedemo.o
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_divmodhi4.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_exit.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_copy_data.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_udivmodhi4.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eerd_word.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eewr_word.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(itoa.o)
 .data          0x00800061        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(strrev.o)
 *(.data*)
 *(.rodata)
 *(.rodata*)
 *(.gnu.linkonce.d*)
                0x00800062                . = ALIGN (0x2)
 *fill*         0x00800061        0x1 00
                0x00800062                _edata = .
                0x00800062                PROVIDE (__data_end, .)

.bss            0x00800062        0x8
                0x00800062                PROVIDE (__bss_start, .)
 *(.bss)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm16.o
 .bss           0x00800062        0x0 largedemo.o
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_divmodhi4.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_exit.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_copy_data.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_clear_bss.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/avr5\libgcc.a(_udivmodhi4.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eerd_word.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(eewr_word.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(itoa.o)
 .bss           0x00800062        0x0 c:/localdata/tools/arduino-1.0.6/hardware/tools/avr/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(strrev.o)
 *(.bss*)
 *(COMMON)
 COMMON         0x00800062        0x8 largedemo.o
                0x00800062                pwm_backup_tmr
                0x00800064                rxbuff
                0x00800065                pwm
                0x00800067                adcval
                0x00800069                intflags
                0x0080006a                PROVIDE (__bss_end, .)
                0x000006d2                __data_load_start = LOADADDR (.data)
                0x000006d4                __data_load_end = (__data_load_start + SIZEOF (.data))

.noinit         0x0080006a        0x1
                0x0080006a                PROVIDE (__noinit_start, .)
 *(.noinit*)
 .noinit        0x0080006a        0x1 largedemo.o
                0x0080006a                mcucsr
                0x0080006b                PROVIDE (__noinit_end, .)
                0x0080006b                _end = .
                0x0080006b                PROVIDE (__heap_start, .)

.eeprom         0x00810000        0x2
 *(.eeprom*)
 .eeprom        0x00810000        0x2 largedemo.o
                0x00810000                ee_pwm
                0x00810002                __eeprom_end = .

.fuse
 *(.fuse)
 *(.lfuse)
 *(.hfuse)
 *(.efuse)

.lock
 *(.lock*)

.signature
 *(.signature*)

.stab
 *(.stab)

.stabstr
 *(.stabstr)

.stab.excl
 *(.stab.excl)

.stab.exclstr
 *(.stab.exclstr)

.stab.index
 *(.stab.index)

.stab.indexstr
 *(.stab.indexstr)

.comment
 *(.comment)

.debug
 *(.debug)

.line
 *(.line)

.debug_srcinfo
 *(.debug_srcinfo)

.debug_sfnames
 *(.debug_sfnames)

.debug_aranges  0x00000000       0x28
 *(.debug_aranges)
 .debug_aranges
                0x00000000       0x28 largedemo.o

.debug_pubnames
                0x00000000       0xb0
 *(.debug_pubnames)
 .debug_pubnames
                0x00000000       0xb0 largedemo.o

.debug_info     0x00000000      0x8ff
 *(.debug_info)
 .debug_info    0x00000000      0x8ff largedemo.o
 *(.gnu.linkonce.wi.*)

.debug_abbrev   0x00000000      0x2c6
 *(.debug_abbrev)
 .debug_abbrev  0x00000000      0x2c6 largedemo.o

.debug_line     0x00000000      0x601
 *(.debug_line)
 .debug_line    0x00000000      0x601 largedemo.o

.debug_frame    0x00000000       0x90
 *(.debug_frame)
 .debug_frame   0x00000000       0x90 largedemo.o

.debug_str      0x00000000      0x1f7
 *(.debug_str)
 .debug_str     0x00000000      0x1f7 largedemo.o
                                0x23f (size before relaxing)

.debug_loc      0x00000000      0x33b
 *(.debug_loc)
 .debug_loc     0x00000000      0x33b largedemo.o

.debug_macinfo
 *(.debug_macinfo)
OUTPUT(largedemo.elf elf32-avr)
LOAD linker stubs

.debug_ranges   0x00000000      0x1b8
 .debug_ranges  0x00000000      0x1b8 largedemo.o
