6. 控制面板

6.1. 控制面板概述

操作面板包括一个按键，一个双色 LED 灯（双色LED灯显示红色、绿色、橙黄色），一个单色 LED 灯，如下图所示：

1 | 按键
2 | 单色 LED 灯
3 | 双色 LED 灯

6.2. 控制面板按键和指示功能

1. 按键功能

该键可以实现如下功能：

· 空闲状态下长按可以打印DEMO页

· 休眠状态唤醒产品

· 进纸失败时继续打印（短按）

· 缺纸后继续打印 （短按）

2. 单色 LED 灯功能

| 当出现缺纸、卡纸、进纸失败、纸张不匹配、纸张来源与设定纸张来源不一致等，该灯亮红色，起到警示的功能。

3. 双色 LED 灯功能

双色 LED 灯会显示红色、绿色和橙黄色，具体功能为：

| 亮红色：出现较为严重的错误，具体错误请参阅第 8 章故障排除；
| 亮橙黄色：激光碳粉盒未安装、激光碳粉盒不匹配、激光碳粉盒粉量低等，即和激光碳粉盒相关；
| 亮绿色：上述以外的状态（打印、热机、休眠、就绪等）。

6.3. 指示灯指示

当打印机出现故障时，可以通过指示灯指示来判断故障来源。

LED 指示灯状态指示含义如下：

序号 | 状态 | 状态描述
纸张 | 数据/碳粉盒
1 |  |

开机时双指示灯亮

2

启动机器，单色红灯灭，双色灯（绿）闪烁

3

就绪状态，单色红灯灭，双色灯（绿）长亮；

就绪状态下，纸盒无纸，单色红灯灭，双色灯（绿）长亮

4

打印中，单色红灯灭，双色灯（绿）闪烁

5

休眠，单色红灯灭，双色灯（绿）闪烁

6

打印过程中纸盒无纸，手动进纸缺纸或者出现进纸失败，单色红灯闪烁

7

打印过程中卡纸（进纸处卡纸，中间卡纸，出纸处卡纸、双面打印单元卡纸），纸张来源与设定不匹配，单色红灯长亮

8

在就绪状态下，或者休眠状态下，粉量低报警，双色灯（橙黄）闪烁（此种状态下，双色灯不显示绿色）

9

碳粉盒错误（碳粉盒未安装，碳粉盒不匹配，寿命尽），双色灯（橙黄）长亮

10

打印机其他错误（加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等等），双色灯（红色）长亮