9. 产品规格

9.1. 规格总述

内存 | 64MB/128MB/256MB
接口类型 | USB2.0 和 10/100BT Ethernet
支持操作系统 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8（32bit&64bit） Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7/10.8
电源 | 220V Model：AC220～240V(-15%,+10%), 50HZ/60HZ(±2HZ), 4A; 110V Model：AC110～127V(±10%), 60HZ±2HZ, 8A （注意：本产品适用的电源及电压，请参照打印机背面的铭牌标示。）
功耗 | 打印 | 495W 最大功率 750W(25°C)
待机 | 50W
休眠 | 3.5W
噪音 | 打印 | 小于 55dB
待机 | 小于 30dB
休眠时间设定 | 默认 1 分钟
操作环境 | 操作温度范围（最佳打印质量）：5～35(10～32)℃， 操作湿度范围：20～80% RH
产品尺寸 (W*D*H) mm | 370*370*270mm
重量（不含激光碳粉盒） | 约 9 kg
网络能力 | 协议族 | TCP/IP (IPv4)
打印方法 | Direct IP (port 9100), LPR/LPD
管理协议 | DHCP, SNMPv1, DNS, HTTP
嵌入式网络服务器 | Configuration/Status via Embedded Web Server
配置服务和其他服务 | E-mail Alerts, TCP/IP port access control, Configuration Password, Restore Factory Settings
应用服务程序 | Ping, Bonjour
寻址 | IPv4 32-bit addresses Supports MIB-2, host resources MIB, printer MIB, enterprise MIB Function supported in Internet Explorer 6.0 (or later), Apple Safari 4.0 (or later),MozillaFireFox, Google Chrome, Opera

9.2. 打印规格

打印速度（PPM） | 30/33（A4） 31/34（LTR）
分辨率（DPI） | 1200*600DPI
打印语言 | GDI
首页打印时间 | 小于 8.5s
最大打印幅面 | Legal（216*355.6mm）
自动双面打印 | 支持
纸张输入能力 | 多功能纸盒 | 1 张
标准纸盒 | 250 张
纸张输出能力 | 面朝下 | 150 张
打印介质 | 介质类型 | 普通纸，厚纸，特殊用纸（透明胶片，卡片纸，标签纸，信封）
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6
介质克重 | 60～200 g/m2