4. 网络配置（适用于支持有线/无线网络功能的机型）

4.1. 有线网络配置（适用于支持有线网络功能的机型）

支持有线网络打印的打印机，可将打印机连接到局域网或广域网中，从而通过有线网络的方式连接打印机进行打印。

在此设置中，本产品直接连接到网络，并且可设置为允许网络上的所有计算机直接打印到本产品，实现网络共享打印。

在打开产品之前，先将网络电缆接入打印机网络端口，请确保打印机与计算机处于同一网络环境，以便将打印机直接连接到网络。详细安装步骤，请参阅第 3 章。

4.2. 无线网络配置（适用于支持无线网络功能的机型）

支持 WiFi 功能的打印机，用户可以通过“无线一键配置”、“通过 Web 服务器配置”、“通过 WiFi 配置工具”三种方式将打印机配置到无线网络。

| 无线网络工作站模式 通过接入点与无线设备通信

| 注： | • 打印机可同时连接有线网络和无线网络。

4.2.1. 无线一键配置

如果打印机要接入的无线路由器支持 WPS (WiFi Protected Setup) 功能，则可以不必使用电脑，仅通过使用打印机控制面板上的“WiFi”按钮，即可轻松将打印机配置无线网络。

配置方法：长按打印机控制面板上的“WiFi”按钮（约 2s）启动 WPS，WiFi 按键指示灯开始闪烁。在启动后 2 分钟内，按下无线路由器的 WPS 按钮，即可将打印机连接到无线网络环境。

| 注： | • 接入点（或无线路由器）必须支持 WiFi Protected SetupTM (WPS)。

4.2.2. 通过 WiFi 配置工具配置

WiFi 配置工具是方便用户设置打印机网络名、加密方式和密码的电脑端配置软件。请使用 USB 线连接打印机和计算机，然后在计算机上使用 Pantum 无线网络配置工具，对打印机进行无线网络配置。

从驱动安装包中打开 WiFi 配置工具，具体配置步骤如下：

4.2.2.1. WINDOWS 系统

1) 检测无线网卡

WiFi 配置工具会利用计算机的无线网卡自动搜索无线网络，如果计算机没有无线网卡，“无线网络列表”页面会自动勾选“手动输入网络名”，请直接转至第 (3) 步。

2) 无线网络列表

配置工具启动后进入该界面，无线网络配置程序搜索到的网络列表界面，提供对无线网络的选择功能。

| 注： | • 配置工具启动后进入该界面，网络列表出现所搜索到的无线网络名称等信息，默认按“网络名”排序。用户可选择列表中的某一项，双击或点击“下一步”后进入信息输入界面。 • “手动输入网络名”：点击后切换到手动输入网络名界面，即第 (3) 步。 • “刷新”：重新搜索无线网络信息。 • “下一步”：进入信息输入界面。 • “取消”：点击后出现取消提示。如下图（点击“确定”退出，否则停留原界面）

3) 手动输入网络名

点击“手动输入网络名”将切换到手动输入网络名的界面。

在“网络名称”栏输入打印机要连接的网络名。

点击“打印无线网络信息页”可打印出打印机搜索到的无线网络列表。

| 注： | • 如果当前配置的打印机存在打印作业，则会弹出以下错误提示窗口。

4) 配置信息输入

进入信息输入界面后，用户可设置无线网络相关信息。

| 注： | • 安全模式目前分为：无、WEP、WPA/WPA2 三种。当为“无”时，则密码输入栏隐藏，即表示所填的 SSID 连接时不需密码。WEP 的输入范围是 1-26 个字符。WPA/WPA2 输入范围是 8-64 个字符。 • “显示密码”默认不勾选，勾选后所输入的密码直接显示，不再以星号显示。

如果当前配置的打印机存在打印作业，则会弹出以下错误提示窗口。

5) 配置完成

完成上述步骤后，将会弹出无线网络配置的结果页面，显示配置结果。

若打印机无线网络配置成功，则弹出如下界面：

若打印机没有连接计算机，则弹出如下信息：“请使用提供的 USB 电缆连接打印机与计算机”。

点击“下一步”，程序会自动搜索当前接入 PC 的打印机设备，如果搜索不到本工具支持的打印机型号，则会继续停留在此界面，如果搜索到本工具支持的打印机，则弹出如下信息：“正在尝试与打印机建立无线连接”

若打印机无法使用所提供的无线网络进行配置，则弹出如下信息：

打印机无法使用提供的无线凭证连接到无线网络。要重新输入，请点击“上一步”。

若打印机可以使用所提供的无线网络进行配置，但 PC 不支持无线网，则弹出信息：

“打印机使用提供的无线凭证能够成功连接到无线网络。但是，此计算机无法与打印机进行通信”。

4.2.2.2. MAC 系统配置

适用于以下操作系统 Mac OS 10.6、10.7、10.8、10.9、10.10。

1) 检测无线网卡

WiFi 配置工具会利用计算机的无线网卡自动搜索无线网络，如果计算机没有无线网卡，“无线网络列表”页面会自动勾选“手动输入网络名”，请直接转至第 (3) 步。

2) 无线网络列表

配置工具启动后进入该界面，无线网络配置程序搜索到的网络列表界面，提供对无线网络的选择功能。

| 注： | • 配置工具启动后进入该界面，网络列表出现所搜索到的无线网络名称等信息，默认按“网络名”排序。用户可选择列表中的某一项，双击或点击“下一步”后进入信息输入界面。 • “手动输入网络名”：点击后切换到手动输入网络名界面，即第 (3) 步。 • “刷新”：重新搜索无线网络信息。 • “下一步”：进入信息输入界面。 • “取消”：点击后出现取消提示。如下图（点击“确定”取消，“取消”停留原界面）：

3) 手动输入网络名

点击“手动输入网络名”将切换到手动输入网络名的界面。

“网络名称”：输入打印机要连接的网络名，最大长度 32 个字符。

“打印无线网络信息页”：可打印出打印机搜索到的无线网络列表。

“下一步”：进入信息输入界面。

| 注： | • 如果当前配置的打印机存在打印作业，则会弹出以下错误提示窗口。

4) 配置信息输入

进入信息输入界面后，用户可设置无线网络相关信息。

| 注： | • 安全模式目前分为：无、WEP、WPA/WPA2 三种。当为“无”时，则密码输入栏隐藏，即表示所填的 SSID 连接时不需密码。WEP 的输入范围是 1-26 个字符。WPA/WPA2 输入范围是 8-64 个字符。 • “显示密码”默认不勾选，勾选后所输入的密码直接显示，不再以星号显示。

如果当前配置的打印机存在打印作业，则会弹出以下错误提示窗口。

5) 配置完成

完成上述步骤后，将会弹出无线网络配置的结果页面，显示配置结果。

若打印机无线网络配置成功，则弹出如下界面：

若打印机没有连接到计算机，则弹出如下信息：“请使用提供的 USB 电缆连接打印机与计算机”。

点击“下一步”，程序会自动搜索当前接入 PC 的打印机设备，如果搜索不到本工具支持的打印机型号，则会继续停留在此界面，如果搜索到本工具支持的打印机，则弹出如下信息：“正在尝试与打印机建立无线连接”

若打印机无法使用所提供的无线网络进行配置，则弹出如下信息：

打印机无法使用提供的无线凭证连接到无线网络。要重新输入，请点击“上一步”。

若打印机可以使用所提供的无线网络进行配置，但 PC 不支持无线网，则弹出信息：

“打印机使用提供的无线凭证能够成功连接到无线网络。但是，此计算机无法与打印机进行通信”。

若打印机可以使用所提供的无线网络进行配置，且 PC 支持无线网络，则弹出如下信息：

“打印机使用提供的无线凭证能够成功连接到无线网络”。

4.2.3. 通过 Web 服务器配置

您可以使用打印机内嵌的 Web 服务器进行无线网络。

1. 打印网络信息页，查看打印机的 IP 地址信息。

2. 在 Web 浏览器的地址行中键入 IP 地址，访问打印机内嵌的 Web 服务器。点击“设置”，页面显示如下图：

3. 点击“无线网络”，进入无线网络配置界面。

4.2.4. 打开/关闭无线设备

如果要将产品与无线网络断开连接，可通过控制面板菜单键，关闭产品的无线设备。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“4.网络设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.无线网络设置”选项，按“OK”键。

4) 选择“1.无线网络”选项，按“OK”键选择“1.关闭”选项，点击“OK”即可关闭无线网络。

无线网络关闭后，控制面板上 WiFi 键指示灯熄灭。

4.3. 设置网络打印机

您可以通过打印机内嵌的“Web 服务器”或“打印机控制面板”控制打印机的网络设置。

4.3.1. Web 服务器设置

4.3.1.1. Web 服务器查看或者更改网络设置

您可以使用内嵌的 Web 服务器查看或更改 IP 设置。

1. 打印网络信息页，查看打印机的 IP 地址信息。

| 注： | • 打印产品网络信息页，请参阅第 1 章。

在 Web 浏览器的地址行中键入 IP 地址，访问打印机内嵌的 Web 服务器。页面显示如下图：

| 注： | • 本机支持 HTTP 应用协议，用户在 Web 浏览器中输入：https://xxxx… 可实现安全加密访问。

2. 在“设置”栏提供网络设置和机器设置两种设置。其中网络设置可完成网络协议、无线网络、无线热点等设置，机器设置可完成打印首选项、电子邮件等相关配置信息的设置。

4.3.1.2. 设置或更改 Web 页面登录密码

通过用户管理设置，可以实现对打印机的管控。

方法：

1. 打开内嵌的 Web 服务器，请先登录。登录页面如下：

| 注： | • 产品出厂时默认用户名为“admin”，初始密码为“000000”。

2. 单击“用户管理”选项卡即可进行相应操作。

3. 在密码框和确认密码框中键入新密码。

4. 在窗口底部，单击“修改”按钮以保存设置。

4.3.1.3. IP 地址

产品 IP 地址可通过 DHCP 功能自动设置，也可手动设置。

自动设置

产品默认开启 DHCP 自动设置功能。

1. 将产品通过网络电缆连接到网络，并完成开机准备。

2. 产品将自动获得服务器分配的 IP 地址。自动获得的 IP 地址可能要过几分钟才能使用。

| 注： | • 如果 DHCP 自动获取 IP 地址不成功，产品会自动采用默认的 IP 地址：169.254.1.1。 • 鉴于 DHCP 的特性，如果打印机长时间不使用或者更换网络接入点，网络自动分配给打印机的 IP 地址可能会变化，导致无法连接打印机，建议启用 DHCP 功能的同时，将网络自动分配的 IP 地址与打印机 Mac 地址绑定。

手动设置

在 Web 浏览器的地址行中键入 IP 地址，以打开内嵌的 Web 服务器。

1. 在导航栏中点击“设置”，打开设置页面；

2. 选择“网络设置”-“IPV4 设置”；

3. 依次设置“IP 地址分配方式（手动）”、“IP 地址”和“子网掩码”，其他项为选填；

4. 点击“应用”，保存设置。

| 注： | • 可以使用内嵌式 Web 服务器更改 IP 地址的分配方式为“自动”或“手动”。 • 如果要重置产品的所有参数设置，可以进行恢复出厂设置操作，具体做法请参阅第 6 章。

4.3.2. 控制面板设置

用户可通过控制面板菜单，对有线网络和无线网络进行设置。

4.3.2.1. 网络设置

用户可以通过网络设置，设置网络状态。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“4.网络设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“1.有线网络设置”选项，按“OK”键；按方向键“▲”或“▼”选择“1.IPv4”、“IPv6”。

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.无线网络设置”选项，按“OK”键；按方向键“▲”或“▼”选择“1.无线网络”、“2.WPS PIN模式”。

4.3.2.2. 网络信息

用户可以通过网络信息，查看网络状态。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“5.网络信息”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“1.有线网络信息”、“2.无线网络信息”、“3.WiFi直连信息”。

4) 选择“1.有线网络信息”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1.IP地址”、“2.子网掩码”、“3.网关”。

5) 选择“2.无线网络信息”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1.连接状态”、“2.IP地址”、“3.子网掩码”、“4.网关”、“5.信道”、“6.SSID”。

6) 选择“3.WiFi直连信息”选项，按“OK”键，按方向键“▲”或“▼”选择“1.状态”、“2.设备名称”、“3.IP地址”、“4.密码”、“5.信道”、“6.已连接设备数”。