7. 打印

7.1. 打印功能

您可以通过在打印首选项中各种属性的设置实现如下打印功能。

功能 | 图示
自动双面打印 |
逐份打印 |
逆序打印 |
多页合一 |
海报打印（仅适用于 Windows 系统 ） |
缩放打印 |
自定义尺寸 |

| 注： | • 您可以在多页合一中选择 2x2 海报打印，实现海报打印功能。 • 您可以打开打印首选项，点击帮助按钮，查看具体的功能解释。如何打开帮助文档，请参阅第 7 章。

7.2. 纸盒设置

7.2.1. 纸盒拨盘设置

打印机的标准进纸盒和选配纸盒装有纸型显示拨盘，以下以“标准纸盒”纸型显示拨盘为例进行设置说明。

| 注： | • 用户可根据使用的需要，设置纸型拨盘，以便于从特定的纸盒供纸。也可以选择不设置，调到“*”位置，不对纸盒纸型进行限制。

拨盘支持尺寸: *、B5、STA、LGL、LTR 、A4、A5

1) 从打印机中完全拔出标准进纸盒。

2) 拨动纸型拨盘与纸盒里纸张尺寸一致。

3) 将纸盒装进打印机中。

| 注： | • 当用户需要设置的纸张尺寸在拨盘上没有时，可在打印机控制面板设置，请参阅第 7 章。

7.2.2. 控制面板纸盒设置

| 注： | • 标准纸盒、多功能纸盒和选配纸盒均可在控制面板进行纸张尺寸设置，此处以标准纸盒设置为例。

1) 按“菜单”键进入菜单设置界面。

2) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.纸盒设置”选项，按“OK”键。

3) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.标准纸盒”选项，按“OK”键。

4) 按方向键“▲”或“▼”选择“2.纸张尺寸”选项，进行设置。

7.3. 打开帮助文档

您可以打开“打印首选项”，点击“帮助”按钮（仅适用于 windows 系统）。帮助文档中有打印机的使用指南，可通过使用指南了解打印的相关设置信息。

7.4. 打印方式

本机可进行标准进纸盒打印、多功能进纸盘打印和选配纸盒打印。若多功能进纸盘有打印机介质，则优先打印多功能进纸盘内的打印介质。本机优先顺序为：多功能进纸盘＞标准进纸盒＞选配纸盒。

7.4.1. 标准进纸盒打印

在打印前，请确保标准进纸盒中已装入相应数量的介质。

| 注： | • 有关装纸注意事项，请参阅第 2 章。

7.4.2. 多功能进纸盘打印

当您将纸张放入多功能进纸盘时，本机将自动从多功能进纸盘进纸打印。

| 注： | • 多功能进纸盘可以用来打印特殊纸张，如信封、透明胶片等，一次最多可以放入 60 张纸。 • 有关在多功能进纸盘中装纸，请参阅第 2 章。

7.4.3. 选配纸盒打印

7.4.3.1. 选配纸盒安装

1. 请确保打印机本体与选配纸盒正确放置，如下图所示。

2. 将电源线插入打印机本体，打开电源。

| 注： | • 安装或移走选配纸盒时，请断开打印机电源。 • 选配纸盒安装完成后，打印过程中请勿抬起本体，否则将会造成选配纸盒通信失败。用户需要重新开机恢复。

3. 在操作系统的设备和打印机界面，打开“打印机属性”，点击“辅助设置”，在“可安装选项”中选择“已安装”完成选配纸盒安装，如图所示。

4. 当打印机的多功能进纸盘和标准纸盒无纸时，或者用户设置纸张来源为“选配置纸盒一/二”，打印机将会从选配纸盒进纸完成打印作业。

| 注： | • 选配纸盒最多能放入 550 页 80 g/m² 普通纸。 • 请确保选配纸盒与打印机本机正常安装。

7.4.3.2. 选配纸盒拆卸

1. 长按打印机电源键，以关闭电源。

2. 双手抬起打印机本体，移走选配纸盒。

| 注： | • 拆卸选配纸盒时，请确保打印机电源关闭。

7.5. 自动双面打印

1. 本机驱动程序支持普通纸的自动双面打印。自动双面打印支持的纸张大小：A4/LETTER、LEGAL、OFICIO、FOLIO。

| 注： | • 如果纸张薄，可能会起皱。 • 如果纸张卷曲，将其恢复平整然后放回自动进纸盘中。 • 某些纸张介质不适于自动双面打印，尝试自动双面打印可能会损坏打印机。 • 如果一次性放入标准进纸盒的纸张超过 250 张，将会出现卡纸或不进纸现象。 • 自动双面打印不支持海报打印。 • 有关装纸，标准进纸盒打印的介质类型，请参阅第 2 章，建议使用标准纸张。 • 有关如何处理卡纸，请参阅第 9 章。

2. 本机支持标准进纸盒自动双面打印、多功能进纸盘自动双面打印、选配纸盒自动双面打印。

1) 标准进纸盒自动双面打印。

在打印前，请确保标准进纸盒中已装入相应数量的介质。

2) 多功能进纸盘自动双面打印。

从多功能进纸盘中进纸进行自动双面打印。

当您将纸张放入多功能进纸盘时，本机将优先选择多功能进纸盘中的打印纸张。

| 注： | • 多功能进纸盘可实现自动双面打印，但是最多只能放置 60 页纸张，且使用推荐的打印纸张类型。 • 多功能进纸盘支持普通纸的自动双面打印。

3) 选配纸盒自动双面打印。

在打印前，请确保选配纸盒中已装入相应数量的介质，且标准进纸盒和多功能进纸盘中无介质；或者用户设置纸张来源为选配纸盒。

| 注： | • 选配纸盒仅支持普通纸的自动双面打印，请不要放入特殊打印介质。

自动双面打印步骤如下（本章节适用于 Windows 系统）

1. 从应用程序（如记事本）打开要打印的打印作业。

2. 从“文件”菜单中选择“打印”。

3. 选择奔图相应型号的打印机。

4. 单击“首选项”或“属性”按钮，进行打印的配置。

5. 选择“基本”选项卡的“双面打印”区，可选择“长边”或“短边”装订方式。

6. 单击“确定”，完成打印设置后，即可实现自动双面打印。

| 注： | • 建议抬起托纸板避免已打印纸张从出纸托盘中滑出。如果您选择不抬起出纸托盘托纸板，我们建议立即取走从本机中输出的已打印纸张。 • 在打印过程中，打印机将自动调整页面文字的方向。