1. 使用本機前

1.1. 機型簡介

本產品有以下幾種配置：

系列名稱 | M6200/M6500 系列
图圖片 |
基本功能 | 列印、影印、掃描
基本機型 | USB 機型、NET 機型、WiFi 機型
基本規格 | • A4 紙列印速度可達 20/22ppm，Letter 紙列印速度可達 21/23ppm • 進紙匣容量最高可達 150 頁，出紙匣容量最高可達 100 頁 • 每月列印量最高可達 20000 頁 • 支援全彩掃描 • 支援掃描到郵件功能

系列名稱 | M6550 系列 | M6600 系列
圖片 |  |
基本功能 | 列印、影印、掃描、傳真
基本機型 | USB 機型、NET 機型、WiFi 機型、FAX 機型
基本規格 | • A4 紙列印速度可達 22ppm，letter 紙列印速度可達 23ppm • 支援自動輸稿器掃描 • 進紙匣容量最高可達 150 頁，出紙匣容量最高可達 100 頁 • 最大月列印量可達 20000 頁 • 支援全彩掃描 • 支援掃描到郵件功能 • 支援傳真功能 (僅 M6600 系列產品支援)

1.2. 隨機附件

名稱 |
USB 連接線 |
電源線 |
隨機光碟 |
快速安裝指南 |
保固憑證 |
話機 |
電話線 |
螺旋電話線 |

| 附註： | • 個別地區可能不包含保固憑證。 • M6600 系列部分國家/地區設定話機、電話線、螺旋電話線。 • 話機不支援音量調節功能。

1.3. 產品視圖

| 側視圖 (一)

序號 | M6200/M6500 系列
1 | 壓蓋
2 | 出紙匣
3 | 控制面板

序號 | M6550/M6600 系列
1 | 自動輸稿器
2 | 壓蓋
3 | 出紙匣
4 | 控制面板

| 側視圖 (二)

序號 | M6200/M6500 系列
1 | 玻璃稿台
2 | 掃描台
3 | 出紙托盤
4 | 自動進紙導紙板
5 | 擋紙板
6 | 進紙托盤
7 | 自動進紙匣

| 側視圖 (二)

序號 | M6550/M6600 系列
1 | 玻璃稿台
2 | 掃描台
3 | 出紙托盤
4 | 自動進紙導紙板
5 | 擋紙板
6 | 進紙托盤
7 | 自動進紙盤

| 後視圖

序號 | M6200/M6500 系列
示意圖 |
1 | USB 插槽
2 | 網路插槽
3 | 電源插槽
4 | 後蓋

序號 | M6550/M6600 系列
示意圖 |
1 | USB 插槽
2 | 網路插槽
3 | 分機插槽 (僅限 M6600 系列)
4 | 電話線插槽 (僅限 M6600 系列)
5 | 後蓋
6 | 電源插槽

| 附註： | • 不同型號不同功能的印表機，示意圖略有不同。

1.4. 雷射碳粉匣

雷射碳粉匣使用壽命

類型 | 平均列印量
標準容量雷射碳粉匣 | 約 1600 頁 (以上資料依據 ISO/IEC 19752 標準)

| 附註： | • 如有型號增加，恕不另行通知。 • 耗材容量可能會因使用類型不同而有所差異。 • 本公司不建議使用 Pantum 原裝耗材以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原裝耗材而導致的任何損壞不在保固範圍之內。

1.5. 易加粉雷射碳粉匣

1.5.1. 易加粉雷射碳粉匣結構

序號 | 名稱
1 | 廢粉口
2 | 加粉口
3 | 廢粉倉
4 | 粉倉

1.5.2. 易加粉雷射碳粉匣灌粉步驟

步驟骤 | 示意圖 | 說明
1 |  | 請將雷射碳粉匣加粉口向下，直立上下搖晃 5-6 次。
2 |  | 打開廢粉口蓋。
3 |  | 倒出廢粉倉中的廢粉。
4 |  | 蓋上廢粉口蓋。
5 |  | 打開加粉口蓋。
6 |  | 將瓶裝碳粉口對準加粉口。
7 |  | 將碳粉套入粉倉。
8 |  | 蓋上加粉口蓋。
9 |  | 完成加粉。

1.6. 控制面板

M6200/M6500/M6550 系列

1 | WiFi 按鈕 | 此按鈕可指出 WiFi 連接狀態 (僅適用於 WiFi 機型)，若是非 WiFi 機型，則此按鈕為節墨按鈕。
2 | 節能/喚醒按鈕 | 按此按鈕可進入節能狀態或從節能狀態中喚醒印表機
3 | 狀態燈 | 此燈可指出印表機就緒、警告等狀態 綠燈：正常狀態 橙燈：警告狀態 紅燈：錯誤狀態
4 | 掃描按鈕 | 按此按鈕可進入掃描模式
5 | 影印按鈕 | 按此按鈕可進入影印模式
6 | 身分證影印按鈕 | 按此按鈕可進入身分證影印模式
7 | 高解析影印按鈕 | 按此按鈕可進入票據影印模式
8 | 功能表按鈕 | 按此按鈕可進入功能表選項，進行功能表設定
9 | 返回上一層按鈕 | 按此按鈕可返回上一層頁面
10 | 取消按鈕 | 按此按鈕可取消操作
11 | 開始按鈕 | 此按鈕可用於進行操作設定後，開始相關操作
12 | OK 按鈕 | 按此按鈕可儲存設定
13 | [▲] 與 [▼] | 按此按鈕可滾動瀏覽各功能表及其選項

M6600 系列

1 | 免持聽筒 | 按下此按鈕輸入號碼進行撥號，然後按 [開始] 按鈕進行傳真。
2 | 重撥/暫停 | 用於重撥最後一個撥打的號碼，還可以在設定快速撥號號碼或手動撥號時插入暫停。
3 | 電話簿 | 用於直接撥打快速撥號。
4 | 垃圾傳真 | 在接收傳真時，按下按鈕即可將目前接收的傳真號碼新增至垃圾傳真號碼清單中；
5 | 節能/喚醒按鈕 | 按此按鈕可進入節能狀態或從節能狀態喚醒印表機
6 | WiFi 按鈕 | 此按鈕可指出 WiFi 連接狀態 (僅適用於 WiFi 機型)，若是非 WiFi 機型，則此按鈕為節墨按鈕。
7 | 傳真 | 按此按鈕可進入傳真模式
8 | 掃描按鈕 | 按此按鈕可進入掃描模式
9 | 影印按鈕 | 按此按鈕可進入影印模式
10 | 身分證影印按鈕键 | 按此按鈕可進入身分證影印模式
11 | 票據影印按鈕 | 按此按鈕可進入票據影印模式
12 | 數字按鈕 | 此按鈕可用於撥打電話及傳真號碼，也可以用作鍵盤向裝置輸入資訊。
13 | 功能表按鈕 | 按此按鈕可進入功能表選項，進行功能表設定。
14 | 返回上一層按鈕 | 按此按鈕可返回上一層頁面
15 | [▲] 與 [▼] | 按此按鈕可捲動瀏覽各功能表及其選項
16 | OK 按鈕 | 按此按鈕可儲存設定
17 | 狀態燈 | 此燈可指出印表機就緒、警告等狀態 綠燈：正常狀態 橘燈：警告狀態 紅燈：錯誤狀態
18 | 取消按鈕 | 按此按鈕可取消操作
19 | 開始按鈕 | 此按鈕可用於進行操作設定後，開始相關操作。