前言

歡迎您使用奔圖系列產品！

衷心感謝您使用奔圖系列產品！

為了保障您的個人權益，請詳細閱讀以下的聲明內容。

法律說明

商標

Pantum 和 Pantum 標示是 Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. 的註冊商標。

Microsoft®、Windows®、Windows server® 和 Windows Vista® 是微軟公司在美國和其他國家/地區註冊的商標和註冊商標。

根據相應的許可協議，本使用者指南涉及之軟體名稱的所有權由所屬公司擁有，引用僅供說明。

本使用者指南涉及的其他產品和品牌名稱為其相應所有者的註冊商標、商標或服務標誌，引用僅供說明。

版權

本使用者指南版權歸 Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. 所有。

未經 Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. 事先書面同意，禁止以任何手段或形式對本使用者指南進行影印、翻譯、修改和傳送。

版本：V1.0

免責聲明

為了提供更好的使用者體驗，Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. 保留更改本使用者指南的權利。如有更改，恕不另行通知。

使用者未按使用者指南操作而產生的任何損害，應由本人承擔。同時，Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd. 除了在產品維修手冊或服務承諾作出的明示擔保外，不對本使用者指南 (包括排版或文字) 作任何明示或暗示的擔保或保證。

將本產品用於某些文件或影像的影印、列印、掃描或其他形式時，可能違反您所在地區的法律。如果您無法確定該使用方式是否符合所在地區的法律，應向專業法律人士諮詢後再進行。

此產品僅適用於非熱帶，海拔低於 2000 公尺的地區安全使用。

安全防範措施

雷射安全

雷射的輻射線對人體有害。由於雷射元件完全密閉在印表機內，雷射的輻射線不會外洩。為了避免雷射的輻射線，請不要隨意拆開機器！

本機器遵循 CFR 標準的第 1 類雷射產品。本機器內附 Ⅲb 類的雷射二極管，在雷射元件中並沒有雷射的輻射線外洩情形。

本機器內部的雷射元件上貼有以下標籤：

回收和再利用

為了保護環境，本公司為廢棄的產品建立了回收和再利用系統。有關產品回收請參閱奔圖官網 www.pantum.com。

安全警告

在使用本印表機前，請注意以下安全警告：

警告
| 印表機內部有高壓電極。在清潔印表機之前，請確認已切斷電源！ |
| 請勿用濕手插拔電源線插頭，以免導致觸電。 |
| 印表機列印時和列印後，加熱器元件會處於高溫狀態，請勿觸摸加熱器單元 (圖示陰影部分)，以免造成燙傷！ |
| 加熱器元件有高溫警示標籤，請勿移動或損壞該標籤。 |

注意事項

使用印表機前的注意事項：

1. 閱讀和了解所有說明；

2. 了解電器使用的基本常識；

3. 遵循機器上標示或隨機手冊上的警告和說明；

4. 如果操作說明與安全資訊有衝突，請以安全資訊為準；您可能誤解了操作說明；如果您無法解決衝突，請撥打售後服務電話或與服務代表聯繫以尋求幫助；

5. 清潔之前，請將電源線從 AC 電源插座拔下。請勿使用液體或噴霧清潔劑；

6. 請勿將本機器放在不穩定的平面上，以免跌落造成嚴重損壞；

7. 嚴禁將本機器置於散熱器、空調或通風管附近；

8. 請勿在電源線上放置任何物品；請勿將本機器置於人員可能會踩到其電源線的位置；

9. 插座和延長線不要超過負荷；這可能會降低效能，以及造成火災或觸電；

10. 慎防小動物啃咬 AC 電源線和電腦連接線；

11. 切勿讓尖銳物品刺穿機器槽孔，以免觸碰內部高壓裝置，造成火災或電擊；切勿讓任何液體濺到機器上；

12. 請勿拆解本機器以免造成電擊；需要修理時應請專業維修人員進行；打開或卸下保護蓋時會有觸電或其它危險；不正確的拆裝可能會導致以後使用時造成觸電；

13. 若出現以下情況，請將機器從電腦和牆上 AC 電源插座上拔下，並聯絡專業維修人員進行維護：

• 機器中濺入了液體。

• 機器遭到雨淋或進水。

• 機器跌落，或機殼摔壞。

• 機器性能發生明顯變化。

14. 只調整操作說明中提到的控制；不正確地調整其他控制可能會造成損壞，並且需要專業維修人員花費更長的時間才能修復；

15. 避免在大雷雨天氣使用本機器，以免遭到電擊；如果可以，請在雷雨期間拔下 AC 電源線；

16. 如果連續列印多頁，出紙匣的表面會變得很燙，注意不要觸碰此表面，並讓兒童遠離此表面；

17. 與該印表機相連之裝置的訊號線不能連接到戶外；

18. 在空氣不流通的房間中長時間使用或列印大量文件時，請您適時換氣；

19. 待機狀態下，產品未接收到作業指示一段時間後 (如 1 分鐘)，會自動進入節電 (休眠) 模式；只有在產品沒有任何外接輸入電源相連時才能達到零能耗；

20. 本產品為 Class 1 等級裝置，使用時必須將其連接到附有保護接地線的電源插座上；

21. 本產品運輸過程中請按照產品包裝箱運輸標示放置；

22. 本產品為低電壓裝置，低於本產品規定電壓範圍時，使用過程中如出現列印內容碳粉脫落，或開機出現啟動緩慢等故障，請參閱產品注意事項或電洽奔圖售後服務中心；

23. 本產品為單機銷售，消費者可到奔圖售後服務中心購買所需配件。如銷售產品與包裝清單不一致，請到產品指定售後服務中心進行處理；

24. 請將本產品安裝在溫度介於 10°C 至 32.5°C 之間且相對濕度介於 20% 至 80% 的地方；

25. 基於安全等考量，在某些情況下，印表機連續列印一定的量後，可能會轉換成間歇式列印；

26.低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。 低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

27. 請妥善保管本手冊。

法規資訊

| 此符號表示不可將該產品與其他廢棄物一起隨意丟棄。更妥善的做法是將廢棄裝置送到指定的收集點，以便回收利用廢棄的電氣和電子裝置。
| 本產品適合室內使用，不適合室外使用。
| 歐盟 (EC) 指令合規性 本產品符合歐洲共同體理事會 2004/108/EC 和 2006/95/EC 規範的成員國近似和協調法規中涉及電磁相容性和電氣裝置安全性 (在特定電壓範圍使用) 的保護要求。 本產品製造商為：Zhuhai Pantum Electronics Co.,Ltd., No.3883, Zhuhai Avenue, Zhuhai, Guangdong, China 519060。 有關這些指令要求的合規聲明，可向授權代表索取。 本產品符合 EN 55022 的 B 級範圍和 EN 60950 的安全要求。
| 本產品完全符合 ROHS 規範 2009/95/EC 及重訂規範 2011/65/EU 對有毒有害物質的管理要求。
| 本產品僅適用於非熱帶地區安全使用。
| 本產品僅適用於低於海拔 2000 公尺的地區安全使用。