5. 無線網路設定 (適用於支援 WiFi 列印功能機型)

依據型號，擁有 WiFi 列印功能的印表機型號可支援基礎結構連接模式和 WiFi 熱點等兩種無線網路連接類型，通常電腦和印表機之間每次只能有一個連接。

| 基礎結構連接模式 通過存取點與無線裝置連接
| WiFi 熱點 無線電腦與無線裝置直接連接

5.1. 按鈕設定模式

如果印表機和支援 WPS 模式的無限路由器連接，則可以透過控制面板上的 [WiFi] 按鈕輕鬆設定無線網路。

設定方法：長按印表機控制面板上的 [WiFi] 按鈕啟動 WPS，在啟動後 2 分鐘內，按下無線路由器的 WPS 按鈕，即可將印表機連接到無線網路。

| 附註： | • 無線路由器需支援 WPS 模式 • 必須在拔除印表機連接埠網路電纜的情況下進行 WPS 設定

5.2. 透過 USB 連接設定

USB 連接設定是指使用 USB 線連接印表機和電腦，然後在電腦上使用無線網路設定工具，對印表機進行無線網路設定。

5.2.1. WiFi 設定工具

WiFi 設定工具是為了方便使用者設定無線網路連接的軟體。從驅動程式安裝套件中開啟 WiFi 設定工具，詳細設定步驟如下：

1) 偵測無線網卡

WiFi 設定工具會利用電腦的無線網卡自動搜尋無線網路，如果電腦沒有無線網卡，[無線網路清單] 頁面會自動核取 [手動輸入網路名稱]。

2) 無線網路清單

設定工具啟動後進入該介面，提供無線網路的選擇功能。

使用者可選擇清單中的某一項，按一下 [下一步] 後進入資訊輸入介面，或在左下角選擇手動輸入網路名稱。

3) 手動輸入網路名稱

按一下 [手動輸入網路名稱] 將切換到手動輸入網路名稱的介面：

在 [網路名稱] 欄位輸入印表機要連接的網路名稱，按一下 [列印無線網路資訊頁] 可列印出印表機搜尋到的無線網路清單。

4) 設定資訊輸入

進入資訊輸入介面後，使用者可設定無線網路相關資訊。

設定相關資訊後，按一下 [下一步]。

5) 設定完成

完成上述步驟後，將會彈出無線網路設定的結果頁面，顯示設定結果。

若印表機無線網路設定成功，則會彈出下列介面：

5.3. WiFi 熱點設定方法

當印表機無線熱點處於啟動狀態時，使用者可以透過搜尋印表機無線熱點的方式，與其直接連接。無線熱點預設為開啟狀態，且預設密碼為 [12345678]，印表機實際的 SSID 和密碼，可透過 [列印 WiFi 設定] 來列印 [WiFi 設定資訊頁] 加以取得，連接後參照 Web 設定的方式即可完成設定。

5.4. 關閉無線連線

如果要中斷產品與無線網路的連接，可關閉產品的無線裝置。

1) 長按產品控制面板上的 [WiFi] 按鈕 2 秒以上，即可中斷無線網路連接。

2) 如需驗證是否成功中斷連結，可檢視控制面板上的 [WiFi] 按鈕燈號是否熄滅，或列印印表機的網路設定資訊，查看無線網路狀態。