10. 掃描

本印表機提供兩種掃描方式：[面板掃描] 即使用印表機本身的控制面板操作進行掃描；[程式掃描] 即使用 PC 端掃描應用程式進行掃描。

10.1. 面板掃描

10.1.1. 平板推掃操作步驟

本節介紹如何使用印表機控制面板將文件掃描到電腦上 (只能以 USB 線連接的方式掃描至 PC)，詳細操作步驟如下：

1) 將文件面朝下置於玻璃稿台上。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

| 附註： | • 在影印過程中，請勿打開上蓋，以免影響畫質。 • 關於 [紙張與原稿使用步驟]，請參閱〈章節 2.5〉。

2) 按控制面板上的掃描按鈕，再按方向按鈕 [▲] 或 [▼] 選擇 [單頁掃描] 或 [合併掃描]，進入掃描模式。

| 附註： | • 關於 [單頁掃描] 與 [合併掃描]，詳見章節〈10.1.3.〉及〈10.1.4〉。

3) 按 [開始] 按鈕，開始掃描。

| 附註： | • 掃描附件格式：網路掃描支援的附件格式有 PDF、TIFF 和 JPEG 三種，可以經由面板選擇掃描文件的檔案儲存類型。

10.1.2. 自動輸稿器 (ADF) 推掃操作步驟

(僅適用於 M6550/M6600 系列型號)

1) 有關 [裝入原稿步驟]，詳見＜2.5＞一節

2) 按下控制面板上的掃描按鈕，按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [單頁掃描] 或 [合併掃描]，進入掃描模式。

3) 按 [開始] 按鈕，開始掃描。

4) 紙張從 ADF 出紙口出紙，完成掃描；

| 附註： | • 在 ADF 掃描下，單頁掃描至 PC/電子郵件/FTP，可儲存為 PDF、TIFF、JPEG 檔。 • 合併掃描模式下掃描到 PC 的作業將預設為 PDF 文件，掃描到電子郵件/FTP 的文件，可以儲存為 PDF、TIFF、JPEG。

10.1.3. 單頁掃描

控制面板預設的掃描方式為單頁掃描。

關於掃描操作的步驟，請參閱上文〈章節 10.1〉。

10.1.4. 合併掃描

若您想把多張掃描文件合併成一個 PDF 文件，請使用合併掃描功能。

| 附註： | • 合併掃描預設文件掃描格式為 PDF。 • 本印表機只能在產品控制面板上執行合併掃描。

詳細步驟如下：

1. 按 [掃描] 按鈕進入掃描模式。控制面板預設為單頁掃描模式。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

2. 按 [▲] 或 [▼] 按鈕以選擇 [合併掃描] 模式。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

3. 按 [開始] 按鈕，電腦上會出現掃描進度對話框。

4. 第一頁掃描完成後，控制面板會出現下列內容：

按 [開始] 按鈕以掃描下一頁

按 [OK] 按鈕以結束掃描

5. 將希望繼續掃描的文件置於玻璃稿台上，按 [開始] 按鈕，繼續掃描第二頁 (使用 ADF 可直接連續掃描)。

6. 若要掃描多頁，請重複第五步驟，完成後請按 [OK] 按鈕結束操作。

7. 結束操作後，應用程式會依指定路徑儲存 PDF 文件。

10.1.5. 其他掃描功能

1. 掃描到電子郵件

使用者可以以附件的形式，將掃描的黑白或彩色文件傳送到電子郵件應用程式。操作步驟如下：

① 在 Web 瀏覽器的位址欄中輸入 IP 位址，以連結印表機內建的 Web 伺服器。

② 依序按一下 [設定] 及 [SMTP]，設定 SMTP 通訊協定相關參數，完成後請按一下 [套用] 以儲存設定。

③ 在左邊設定欄按一下 [郵件通訊錄] 進入電子郵件設定介面。

④ 按一下 [新增]，會彈出下列視窗，請在其中編輯聯絡人名稱、輸入信箱位址，再按一下 [提交]。

⑤ 將文件置於稿台上。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

⑥ 在控制面板上按 [掃描] 按鈕，按 [▲] 或 [▼] 按鈕選擇 [1. 單頁掃描] 或 [2. 合併掃描]，再按 [OK] 按鈕。

⑦ 在 [1. 掃描至] 介面，按 [OK] 按鈕。

⑧ 按 [▲] 或 [▼] 按鈕選擇 [掃描到 Email]，再按 [OK] 按鈕。

⑨ 按 [▲] 或 [▼] 按鈕選擇 [郵件通訊錄] 或 [群組郵件]，再按 [OK] 按鈕。

⑩ 按 [▲] 或 [▼] 按鈕選擇地址或群組後，按 [OK] 按鈕，再按 [開始] 按鈕開始掃描。

郵件群組傳送功能設定說明：

使用 Webpage 設定傳送群組名稱，在傳送群組中設定郵件群組傳送的成員，即郵件收件者。掃描完成後，韌體會將掃描文件傳送至信箱伺服器，信箱伺服器再傳送給群組中的所有成員。

2. 掃描到 FTP

掃描到 FTP 需確認使用者具有網路環境，可以在網路中掃描比較大量的文件，需要登入 FTP 伺服器的使用者名稱和密碼，並需在 PC 上安裝 IIS 元件。

1) 操作步驟：

① 在 Web 瀏覽器的位址欄中輸入 IP 位址，以連結印表機內建的 Web 伺服器。

② 依序按一下 [設定] 及 [FTP]，進入 FTP 設定介面。

③ 按一下 [新增]，會彈出下列視窗，請在其中設定 FTP 通訊協定相關參數，設定完成後請按一下 [提交]。

④ 將文件置於稿台上。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

⑤ 在控制面板上按 [掃描] 按鈕，按 [▲] 或 [▼] 按鈕選擇 [1. 單頁掃描] 或 [2. 合併掃描]，再按 [OK] 按鈕。

⑥ 在 [1. 掃描至] 介面，按 [OK] 按鈕。

⑦ 按 [▲] 或 [▼] 按鈕選擇 [掃描到 FTP]，再按 [OK] 按鈕。

⑧ 按 [▲] 或 [▼] 按鈕選擇伺服器，按 [OK] 按鈕，再按 [開始] 按鈕開始掃描。

| 附註： | FTP 通訊協定相關參數設定內容如下： FTP 伺服器：伺服器 IP 位址 (如10.10.145.100) 埠號：預設埠號為 21 登入名稱：例如：anonymous 密碼：例如：(匿名登入不需要密碼) 密碼確認：例如：(匿名登入不需要密碼) 伺服器名稱：例如：PANTUM

10.2. 程式掃描

10.2.1. 奔圖掃描應用軟體

操作步驟：

1) 在 PC 上的 [奔圖掃描應用軟體] 按兩下滑鼠左按鈕，圖示如下：

2) 彈出介面如下圖所示：

3) 在右側清單進行掃描設定，按一下右下角的 [掃描] 按鈕，開始掃描。

本產品符合 TWAIN 和 Windows 成像應用程式 (WIA) 標準。如果使用支援 TWAIN 或 WIA 標準的程式，則可以進入掃描功能，並可以將影像直接掃描到已開啟的程式中。本手冊以 Office 軟體 (Word 與 Excel) 與 Photoshop 軟體為例，說明操作方法。

10.2.2. TWAIN 掃描驅動程式

10.2.2.1. 使用 Office 軟體 (Word 與 Excel)

操作步驟：

1) 操作快捷鍵：Alt+I+P+S，進入程式視窗。

2) 按一下 [裝置] 選項，選擇 TWAIN 掃描，再按一下下方的 [自訂插入] 按鈕。

3) 視窗出現後，在右側 [基礎設定]、[進階設定] 清單中設定掃描訊息，再按一下 [掃描] 按鈕，開始掃描。

附註：按一下下方的 [埠] 按鈕可選擇掃描埠，如下圖所示：

10.2.2.2. 使用 Photoshop 軟體

操作步驟：

1) 打開 Photoshop 軟體，依序按一下左上角的 [文件] 及 [匯入]，選擇 TWAIN 掃描，如圖所示：

2) 視窗彈出後的操作步驟，請參閱〈10.2.2.1.〉步驟 3。

10.2.3. WIA 掃描驅動程式

10.2.3.1. WIA 1.0 掃描 (Windows XP / Windows Server 2003)

1. 使用 Office 軟體 (Word 與 Excel)

操作步驟：

1) 操作快捷鍵：Alt+I+P+S，進入程式視窗。

2) 按一下 [裝置] 選項，選擇 WIA 掃描，再按一下下方的 [自訂插入] 按鈕。

3) 彈出的視窗如圖所示，在其中設定掃描訊息。

4) 點一下上圖左下角的 [調整掃描圖片的品質]，會彈出進階屬性介面，可進行掃描設定；設定完成後，按一下下方的 [確定] 按鈕，再按一下 [掃描] 按鈕，開始掃描。

2. 使用 Photoshop 軟體

操作步驟：

1) 打開 Photoshop 軟體，依序按一下左上角的 [文件] 及 [匯入]，選擇 WIA 掃描，如圖所示：

2) 視窗彈出後的操作步驟，請參閱〈10.2.3.1.〉步驟 3、4。

10.2.3.2. WIA 2.0 掃描 (Windows Vista / Windows Server 2008 或更新版本)

操作步驟：

1) 依序按一下桌面左下角的 [開始]、[所有程式] 及 [裝置和印表機]。

2) 出現快顯視窗後，選擇要使用的印表機，按一下滑鼠右鍵。

3) 按一下上方選項欄的 [開始掃描] 選項。

4) 在彈出的視窗中進行掃描設定，按一下右下角的 [掃描]，開始掃描。

10.2.4. 取消掃描作業

若要在掃描文件時取消作業，有下列兩種方式：

1) 按控制面板上的 [取消] 按鈕進行取消作業。

2) 在 PC 端掃描進度對話框中按一下 [取消] 按鈕，進行取消作業。

10.3. Mac 系統掃描

10.3.1. ICA 掃描

10.3.1.1. 使用 [列印與掃描] 打開 ICA

操作步驟：

1. 印表機驅動程式安裝完成後，按一下電腦桌面左下角的 [系統偏好設定] 圖示。

2. 在彈出的視窗中按一下 [列印與掃描] 按鈕。

3. 在彈出的視窗中按一下 [掃描] 按鈕。

4. 按一下 [打開掃描器]，會彈出掃描視窗。

5. 按一下右下角的 [顯示詳細資訊]，設定掃描參數。

6. 按一下右下角的 [掃描] 按鈕，開始掃描。

10.3.1.2. 使用應用程式呼叫 ICA

操作步驟：

1) 按一下電腦桌面左下角的 Finder 圖示，或在鍵盤上按快捷鍵 command+shift+C 以打開電腦視窗，在 [應用程式] 中找到 [影像擷取] (也可操作 command+shift+A 直接跳到 [應用程式])，按一下以開啟應用程式。

2) 在左側清單中選擇印表機後，在右側清單設定掃描參數，再按一下右下角的 [掃描]，開始掃描。

10.3.2. TWAIN 掃描

以 Photoshop 軟體為例。

操作步驟：

1) 打開 Photoshop 軟體，依序按一下左上角的 [檔案] 及 [讀入]，選擇 TWAIN 掃描，如圖所示：

2) 視窗彈出後的操作步驟，請參閱〈10.2.2.1.〉步驟 3。