4. 有線網路設定 (適用於支援有線網路列印的機型)

支援有線網路列印的印表機，可將印表機連接到網路，從而使用有線網路的方式控制印表機進行列印。

4.1. 將印表機安裝到網路

網路機型安裝步驟參見〈3.1.〉安裝章節。

4.2. 管理網路印表機

您可以透過印表機內建的 Web 伺服器控制印表機的網路設定。

4.2.1. 查看或變更網路設定

1) 透過印表機控制面板，依〈章節 7.1.6.〉步驟所示，列印出您的印表機的網路配置資訊報告，查看報告以取得印表機的 IP 位址。

2) 在 Web 瀏覽器的位址欄中輸入 IP 位址，以存取印表機內建的 Web 伺服器。

3) 在 [設定] 欄即可完成網路通訊協定、無線網路、無線熱點、通訊錄及電子郵件等相關配置資訊的設定。

4.2.2. 設定或變更 Web 伺服器登入密碼

您可以透過管理員設定管理印表機。

方法：

1) 開啟內建的 Web 伺服器後，進行登入 (產品出廠預設使用者名稱為 admin，初始密碼為 000000)。

2) 按一下 [管理員設定] 即可進行相關操作。