9. 影印

9.1. 基本操作

本機提供兩種影印方式，分別為平板影印以及自動輸稿器影印。操作流程如下：

9.1.1. 平板影印

平板影印一次掃描一張，然後會列印出掃描的影像，在紙張列印時可以進行下一次影印。簡單平板影印步驟如下：

1. 將原稿面朝下放入玻璃稿台中。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

| 附註： | • 在影印過程中，請勿打開壓蓋，以免影響畫質。 • 有關 [紙張與原稿使用步驟] ，請參閱〈章節 2.5〉。

2. 按操作面板上的 [影印] 按钮，再按一下 [OK] 按鈕，進入普通模式影印設定介面。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

| 附註： | • 印表機開機或重新啟動時，會自動進入普通影印模式。

3. 按方向鍵 [▲] 或 [▼] ，選擇 [1. 畫質]、[2. 明暗度]、[3. 縮放]、[4. 多頁合一]、[5. 複製]、[6. 海報]、[7. 逐份]、[8. 手動雙面]、[9. 紙張設定]，進行影印設定。

4. 按 [開始] 按鈕，開始影印。

9.1.2. 使用自動輸稿器 (ADF) 進行影印

(僅適用於 M6550/M6600 系列型號)

操作步驟：

1. 關於＜裝入原稿步驟＞，詳見 2.5

2. 按下操作面板上的 [影印] 鍵，進入影印模式介面。

3. 按 [開始] 鍵，開始影印。

9.2. 特殊影印功能

9.2.1. 票據影印

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

按 [高解析影印] 按鈕可進入 [票據影印] 模式，用於影印高解析度的票據。

票據影印步驟：

1. 按 [高解析影印] 按鈕使其切換至 [票據影印] 模式，此時 LCD 主介面顯示畫質的位置會變成為顯示 [票據]；

2. 將票據放在掃瞄平台上，按 [開始] 按鈕，此時 LCD 會提示 [影印中…]；

3. 掃描完成後，列印出票據。

9.2.2. 身分證影印

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

按 [身分證影印] 按鈕可進入 [身分證影印] 模式，用於影印身分證等雙面證件。

身分證影印步驟：

1. 按下 [身份證影印] 鍵使其切換至 [身份證影印] 模式，此型號的印表機支援四種身份證影印排列方式，分別為：全頁上下、半頁上下、半頁左右、A5 長邊，如下圖：

(1) | (2) | (3) | (4)

2. 將證件放至掃描平台的左半區域， 橙色區域為身分證影印方式 1 的放置區域， 藍色區域是方式 2、 3、 4 的放置區域， 藍色區域對應的掃描平台上方和左邊使用刻度線標示， 藍色區域與邊界的距離為 0.5 公分。按 [開始] 按鈕開始影印，此時 LCD 會提示 [影印中…]；

3. 第一面掃描完成後，LCD 第一行會顯示 [身分證翻面： 開始]，第二行會顯示 [結束掃描： OK]；

| 附註： | • 如果需要影印身分證的第二面，請打開壓蓋，將身分證翻面，放置在同一區域，按下 [開始] 按鈕後，LCD 會提示 [影印中…]；掃描完成後，身分證的正反兩面會影印到同一張的同一面上； • 如果只需要影印身分證一面則按 [OK] 按鈕结束掃描，此時，只有身分證的一面會影印到紙的一面上。

9.2.3. 取消影印操作

如果想要取消影印操作，請按 [取消] 按鈕。LCD 螢幕上會提示 [取消中 ...]。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

9.3. 影印設定

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

按下 [功能表] 按鈕，進入功能表介面，詳細功能設定請見＜7. 基本設定＞一節。