2. 紙張與列印材質

2.1. 紙張規格

M6200/M6500/ M6550/M6600 系列 | 材質類型 | 普通紙、厚紙、投影片、卡片紙、標籤、信封、薄紙
材質尺寸 | A4、A5、A6、JIS B5、ISO B5、B6、Letter、Legal、Executive、Statement、Monarch envelope、DL envelope、C5 envelope、C6 envelope、NO.10 envelope、Japanese Postcard、Folio、Oficio、Big 16k、32k、16k、Big 32k、ZL、Yougata4、Postcard、Younaga3、Nagagata3、Yougata2、自訂
材質重量 | 60~163g/m²
進紙匣容量 | 150 張
出紙匣容量 | 100 張

| 附註： | • 本款印表機建議使用標準紙、再生紙。 • 不建議大量使用特殊紙張，可能影響列印壽命。 • 不符合本使用者指南中所列準則的列印材質可能導致列印品質差、卡紙次數增多、印表機過度磨損。 • 重量、成分、紋理及濕度等屬性是影響印表機效能和輸出品質的重要因素。 • 在選擇列印材質時，請注意以下事項： 1. 所需列印效果：選擇的列印材質應符合列印任務的需要。 2. 表面平滑度：列印材質的平滑度會對列印結果的清晰程度產生影響。 3. 某些列印材質可能符合本部分的所有使用準則，但仍不能產生令人滿意的列印效果。這可能是由於不正確的操作、不適宜的溫度和濕度，或者奔圖無法控制的其他因素造成的。在大量購買列印材質之前，請確認列印材質符合本使用者指南中指定的規格。 4. 使用不符合這些規格要求的列印材質，可能會導致印表機損壞。

2.2. 特殊紙張

本產品支援特殊紙張進行列印，特殊紙張包括：標籤紙、信封、投影片、厚紙、薄紙等。

| 附註： | • 使用特殊紙張或列印材質時，請務必在列印設定上選擇相符的列印類型和尺寸，以便獲得最佳列印效果。 • 使用特殊材質列印時，建議一次只進一張紙。

| 請遵守以下標準：

列印材質種類 | 正確做法 | 錯誤做法
標籤紙 | 僅使用未與襯紙分離的標籤紙。 標籤紙使用時應放平。 僅使用整張的標籤紙。 不保證市面上所有的標籤紙都能夠符合要求。 | 使用摺皺、起泡或破損的標籤紙。
信封 | 信封應平整放入。 | 使用有摺皺、缺口、沾黏或損壞的信封。 使用帶有別針、按扣、窗口或塗層襯裡的信封 使用自黏膠或其他合成材料的信封。
投影片 | 僅使用經核准適用於雷射印表機的投影片。 | 使用不適用於雷射印表機的透明列印材質。
厚紙 | 僅使用經核准適用於雷射印表機並符合本產品重量規格的重質紙。 | 使用重量超過本產品推薦材質規格的紙張，除非是經核准適用於本產品的紙張。

2.3. 非列印區域與非掃描區域

陰影部分表示非列印區域與非掃描區域。

用途 | 紙張尺寸 | 上下邊距 (A) | 左右邊距 (B)
列印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
影印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
掃描 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)

2.4. 裝入紙張

步驟如下：

a) 打開進紙托盤

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

b) 滑動自動進紙導紙板以貼齊紙張的兩側。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

c) 抬起出紙托盤，避免紙張滑落。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

d) 將紙張列印面朝上裝入自動進紙盤。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

e) 調節擋紙板使其符合紙張尺寸。

M6200/M6500/M6550 系列 | M6600 系列

| 附註： | • 如果一次放入自動進紙盤的紙張超過 150 張，會造成卡紙或不進紙。 • 使用列印過的紙張時，請把要列印的面 (空白面) 朝上。 • 在列印 A5 紙時，建議橫向進紙，這樣有助於延長雷射碳粉匣的壽命。

警告
| 請在列印後立即取出紙張、信封和投影片。堆疊的紙張或信封會導致卡紙或皺褶。

2.5. 紙張與原稿使用步驟

原稿要求：

類型 | 尺寸
普通紙、厚紙、投影片、卡片紙、標籤、信封、薄紙 | A4、A5、B5、Letter、自訂

2.5.1. 使用平板掃描

使用步驟：

1) 抬起壓蓋。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

2) 將稿件正面向下放置。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

3) 將稿件與合適的紙張尺寸對齊。

| 附註： | • 若稿件和任何尺寸的標記都不吻合，請將稿件的左上角對準箭頭。

4) 輕輕地放下壓蓋。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

| 附註： | • 請在紙張或文件上的膠水、墨水或修正液完全乾燥之後，再將其放置在玻璃稿台上。 • 紋理粗糙、有凹凸、油漬、十分光滑的紙張或原稿的列印效果不佳。 • 請確保紙上無灰塵、絨毛等。 • 將紙張置於平坦的表面，存放在陰涼、乾燥的環境。

2.5.2. 使用自動輸稿器 (ADF)

(僅限 M6550/M6600 系列)

1) 展開自動輸稿器的原稿托板。

2) 將原稿以正面向上頂部先進的方式，放入自動輸稿器。

| 附註： | • 自動輸稿器最多可容納 35 張紙，逐張進紙。