15. 產品規格

| 附註： | • 同型號不同功能的印表機，規格數值略有差異，不同區域國家的產品規格也存在差異。 • 數值基於初始資料，如需更多最新規格資訊，請瀏覽：www.pantum.com。

詳細產品規格

產品尺寸 (長×寬×高) | M6200/M6500 系列：417mm*305mm*244mm
M6550/M6600 系列：417mm*305mm*301mm
產品重量 | M6200/M6500 系列：約 7.5Kg (不含包裝物，但含隨附碳粉匣)
M6550/M6600 系列：8.5Kg (不含包裝物，但含隨附碳粉匣)
列印環境 | 最佳列印溫度範圍：10-32°C (50°F-90°F)
最佳列印濕度範圍：20% - 80%
電源電壓 | 110V Model：
AC110~127V (±10%)；50Hz/60Hz；6A
噪音 | 列印：≤54dB
待機：≤30dB
功耗 | 列印：平均370W，最大750W
待機：≤45W
休眠：≤3.5W
作業系統 | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1 (32/64 位元)
Mac OS 10.6/10.7/10.8/10.9/10.10
Linux (有版本限制)
iOS/Android (有版本限制)
中標麒麟 (龍芯) (有版本限制)
通信接口 | Hi-speed USB 2.0
100Base-Tx Ethernet (適用於網路機型)
WiFi 802.11b/g/n (僅適用於 WiFi 機型)
處理器 | 600MHz
記憶體 | 128MB/256MB

列印規格

列印速度 | M6200/M6500 系列：(A4 20/22ppm)/(Letter 21/23ppm)
M6550/M6600 系列：(A4 22ppm)/(Letter 23ppm)
首頁列印時間 | <7.8 秒
最大月列印量 | 20,000 頁
列印語言 | GDI

影印規格

影印速度 | 22cpm (A4)/23cpm (Letter)
首頁影印時間 | 平板 < 10 秒 ADF < 12 秒
連續最大影印頁數 | 99 頁
縮放率 | 25%~400%
其他影印功能 | ID copy、Receipt copy、N-up copy、Clone copy

掃描規格

掃描類型 | Flatbed+ADF (M6550 系列)
最大掃描尺寸 | Flatbed：216×297mm ADF：216×356mm
彩色掃描 | 是
掃描輸出功能 | 掃描到 E-mail、PC、FTP

傳真規格 (僅適用於 M6600 系列型號)

傳真類型 | 黑白
數據機速度 | 33.6Kbps
傳真記憶體 | 650 頁
編碼方式 | MH/MR/MMR
相容性 | ITU-T SG3/ECM
其他傳真功能 | PC-FAX (發送)、垃圾傳真過濾、多址發送、傳真轉發、快速撥號、群組撥號、延遲發送、自動重撥、自動接收、自動縮小、行動傳真
使用環境 | 不支援以下環境：VOIP、ADSL、ISDN

| 附註： | • 使用 VOIP 線路時，請注意下列事項: 當由於電話線路中的干擾而導致傳真發送或接收出現異常時，可嘗試透過下列方式來提高傳真收發的成功率。 1. 透過控制面板切換為 VOIP 相容模式； 請按照下列操作進行設定: 1) 按 [功能表] 按鈕。 2) 按「▲」或「▼」進入 [傳真設定] 選項，然後按 [OK]。 3) 按「▲」或「▼」進入 [相容性]，然後按 [ OK]。 4) 按「▲」或「▼」選擇 [VOIP]，即可切換為 VOIP 相容模式。 2. 可嘗試在非忙碌時段重新發送傳真； 3. 請聯絡 VOIP 的供應商，並向其諮詢是否可最佳化傳真傳輸的網路設定。