12. 日常維護

12.1. 印表機清潔

| 附註： | • 請使用中性清潔劑。

請按以下步驟清潔本機：

1. 關閉電源總開關並拔下電源線、USB 連接線、電話線與網路線。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

2. 使用柔軟的抹布擦拭裝置外部，拭去灰塵。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

3. 抬起上蓋，用柔軟的抹布輕輕擦拭稿台玻璃。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

4. 提起掃描台直到鎖定。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

5. 利用凹入部分右上方的突起打開出紙匣。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

6. 沿著軌道取出雷射碳粉匣。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

警告
| 印表機使用後，短時間內印表機局部零件仍處於高溫狀態。若打開前蓋或後蓋碰觸印表機內部的零件時，請勿接觸下圖中陰影部分的零件，以免燙傷。 |

| 附註： | • 取出雷射碳粉匣後，請將雷射碳粉匣裝入保護袋或用厚紙包裹，避免光線照射而損壞感光鼓。

7. 用棉花棒或乾燥的無絨軟布，沾少許酒精輕輕擦拭雷射掃描面防塵鏡。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

8. 清潔印表機內部，如下圖所示，用乾燥無絨軟布輕輕擦拭下方陰影處。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

| 附註： | ADF 機器需定期清理紙屑，請用柔軟的抹布擦拭圖中所示位置。

12.2. 雷射碳粉匣的維護

12.2.1. 雷射碳粉匣的使用和維護

為了獲得更好的列印品質，請使用奔圖原裝雷射碳粉匣。

| 附註： | 使用雷射碳粉匣時，請注意下列事項： • 除非立即使用，否則請勿從包裝中取出雷射碳粉匣。 • 請勿擅自重新填充雷射碳粉匣。因此導致的損壞不包括在印表機保固維修範圍內 • 請將雷射碳粉匣存放在陰涼乾燥的環境。 • 雷射碳粉匣內的碳粉為易燃物，請勿將雷射碳粉匣置於火源附近，以免引起火災 • 在取出或拆卸雷射碳粉匣時，請注意勿使碳粉洩漏，若碳粉洩漏接觸到皮膚或飛濺入眼睛或口中，請立即用清水清洗，如有不適請立即就醫。 • 存放雷射碳粉匣時，請遠離兒童容易接觸的區域。

12.2.2. 雷射碳粉匣使用壽命

雷射碳粉匣的使用壽命取決於列印作業需要的碳粉量。

當 LCD 液晶顯示窗提示碳粉已用盡時，表示該雷射碳粉匣使用壽命即將終了或已終了，為確保列印品質，請及時更換新的雷射碳粉匣。

12.2.3. 更換雷射碳粉匣

| 附註： | 更換雷射碳粉匣前，請注意下列事項： • 因雷射碳粉匣表面可能含有碳粉，取出時請小心處理，避免灑落。 • 取出的雷射碳粉匣請放置在紙張上，以免碳粉意外灑落。 • 取下保護罩後，應立即將雷射碳粉匣裝入印表機，以免受到過多陽光或室內光線直射，損壞雷射碳粉匣的感光鼓。 • 安裝時請勿觸碰感光鼓表面，以免刮傷感光鼓。

更換步驟如下：

1. 關閉印表機電源，提起掃描台直到鎖定。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

2. 利用凹入部分右上方的突起打開出紙匣。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

3. 沿著軌道取出已用盡的雷射碳粉匣。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

4. 打開新雷射碳粉匣的包裝，握住雷射碳粉匣的把手，輕輕地左右搖動 5 至 6 次，使雷射碳粉匣內的碳粉分布均勻。

5. 取下雷射碳粉匣的保護罩 (塑膠保護罩)，將雷射碳粉匣沿著軌道置入印表機，沿著箭頭方向按壓直至聽到 [咔嚓] 聲，即安裝完成。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

| 附註： | • 雷射碳粉匣放入印表機前請檢查是否有封條，如果有請先撕下封條再安裝；

6. 蓋上出紙匣，闔上掃描台。

M6200/M6500 系列 | M6550/M6600 系列

7. 重新啟動印表機電源，操作產品控制面板並列印一張資訊頁。