使用方法

1.通过CRT登录设备（CRT设置了保存LOG功能），利用文件夹中的“高端交换机产品信息收集脚本.VBS”进行高端交换机（S76,S78,S86,S12K）信息收集，利用文件夹中的“低端交换机产品信息收集脚本.VBS”进行中低端交换机信息收集
CRT运行脚本的方式如下：
2.打开文件夹中“锐捷网络健康巡检工具.exe”文件
3.打开后的界面如下，点击文件-打开文件-选择第一步骤收集信息LOG所放的文件夹