雷腾S12鼠标宏设置

1、点击高级设置，然后在宏名称下面写上宏的名字，再点击新增。
2、在设置的名称上，点击旁边的“录制”。例如我现在设置光速QA一段，点击录制完之后按照顺序分别按下Q T A三个按键，按键列表就会出现如图所示QQTTAA，然后点击“停止”。
3、点击停止后，数字旁点击右键，把所有的按键延迟改成50MS，修改完点击保存就可以。然后依旧回到最早的第一步，把宏设置到想用的侧键4号或者5号。